**ДОДАТОК 1**

**Технічні та функціональні**

**характеристики ПВХ вікон та**

**алюмінієвих дверей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | № п/п | Марка | Ескіз | Розмір, мм\* | Кількість | Опис конструкції |
| Лот 1 | 1 | ДВ1 |  | 1300х2650 | 1 | Алюмінієва двері, система Aluprof МB-70HI, або аналог\*\*. Колір внутрішній RAL9010 (матовий) + зовнішній Décor «темна вишня з імітацією дерева». Заповнення ESG6-16-4-16-4LE, з порогом, з доводчиком TS 2000 V, (GEZE - Плече TS (4000/2000). Ручка нажимна. П’ятиточковий замок. |
| 2 | ДВ2 |  | 1000х2650 | 1 | Алюмінієва двері, система Aluprof МB-70HI, або аналог\*\*. Колір внутрішній RAL9010 (матовий) + зовнішній Décor «темна вишня з імітацією дерева». Заповнення ESG6-16-4-16-4LE, з порогом, з доводчиком TS 1500 V. Ручка нажимна. П’ятиточковий замок. |
| 3 | ДВ3 |  | 1000х2150 | 1 | Алюмінієва двері, система Aluprof МB-70HI, або аналог\*\*. Колір внутрішній RAL9010 (матовий) + зовнішній Décor «темна вишня з імітацією дерева». Заповнення ESG6-16-4-16-4LE, з порогом, з доводчиком TS 1500 V. Ручка нажимна. П’ятиточковий замок. |
| Всього алюмінієвих дверей: | 3 |  |
| Лот 2 | 4 | В1 |  | 1000х1900 | 30 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 5 | В2 |  | 725х1900 | 4 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 6 | В3 |  | 600х1900 | 2 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 7 | В4 |  | 1000х1700 | 1 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 8 | В5 |  | 725х1700 | 9 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 9 | В6 |  | 600х1700 | 1 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 10 | В7 |  | 1000х800 | 2 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 11 | В8 |  | 1000х1150 | 7 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 12 | В9 |  | 600х1150 | 1 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| 13 | В10 |  | 1000х650 | 1 | Віконна 2-дільна 6-ти камерна типу KBE70 або аналог\*\*. Тип конструкції ПВХ, колір ззовні вишневий імітація дерева, з середини білий, склопакет 2- камерний 4і-16-4-16-4. Фурнітура антивандальна Maco або аналог\*\*, ручка з замком.Розмір підвіконня та відливу визначити за результатами заміру на об’єкті.Колір підвіконня – глянцевий, білий, danke або аналогічний\*\*. Колір відливу аналогічний кольору вікна, товщина металу 0,5 мм.Підвіконня та відлив мають виступати за межі вікна на 50 мм з кожного боку |
| Всього ПВХ вікон: | 58 |  |

\*Наведені розміри є орієнтовними та уточнюються під час замірів на об’єкті;

\*\* Товар, що пропонується, повинен відповідати вимогам, що до нього пред'являються. Допускаються більші ніж у наведеного продукта-представника функціональні та технологічні можливості, але не менші.

**Обов’язкові вимоги до виконання монтажних робіт:**

* Демонтаж та складування конструкцій у відведеному на об’єкті місці;
* Монтаж нових конструкцій відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010;
* Будівельний клінінг, вивезення сміття.