**м. Київ** **«13» жовтня 2022 р.**

**ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

  (далі – „**Запит**”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю мережевого обладнання.

**Технічні вимоги до продукції\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№\*** | **Назва** | **Кількість (шт.)** | **Додаткова інформація** |
| 1 | Точки доступу v1 | 5 | Подробиці у Додатку 1 |
| 2 | Точки доступу v2 | 2 |
| 3 | Точки доступу v3 | 1 |
| 4 | Мережевий комутатор | 3 |
| 5 | Пристрій безперебійного живлення | 3 |
| 6 | Маршрутизатор | 2 |
| 7 | Мережева стійка | 2 |
| 8 | Кабель живлення | 5 |
| 9 | Патч-панель | 1 |
| 10 | Оптичний патчкорд | 4 |
| 11 | 4G модем (роутер) | 1 |
| 12 | IP Відеокамера v1 | 1 |
| 13 | IP Відеокамера v2 | 1 |

**\***Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати закупівлі за окремими позиціями/лотами.

**Термін поставки товару: жовтень 2022 р.**

Можливе додаткове замовлення протягом 2022 року.

**Місце поставки** – доставка товару здійснюється транспортом Постачальника, та за його рахунок на склад замовника на адресу: м. Київ (конкретний адрес доставки буде вказано додатково).

**Кваліфікаційні вимоги до учасника**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг** | **Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам** |
| Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам | * Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності * Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Безготівковий розрахунок, робота по 50% передоплаті | * Пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та поставки. |
| Нормативні документи, щодо якості, які діють на території України | * Сертифікати відповідності |

Інша інформація:

Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку та 50% пост оплаті по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних протягом 3-х банківських днів. Якщо Учасник пропонує власну систему оплату, просимо вказати її в Додатку

Покупець має право змінювати обсяг закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

Будь – яке посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній документації застосовується із виразом «або еквівалент».

У разі відмінності запропонованого Учасником товару від того, що вказаний в технічному завданні (Додаток 1), рішення про допустимість такого відхилення приймається тендерним комітетом.

**Склад тендерної пропозиції:**

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до цього запиту;

Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;

Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

**Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:**

* участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.
* пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
* учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: [zakaz@redcross.org.ua](mailto:zakaz@redcross.org.ua) до 17:00 17.10.2022 до року

**Цінові пропозиції приймаються** на електронну пошту [zakaz@redcross.org.ua](mailto:zakaz@redcross.org.ua) **до 18:00 20.10.2022 року.**

**Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі).** Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

**Укладання договору:** Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету Р.І. Ошовська

**Додаток 1**

Форма фінансової пропозиції

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна  (з врахуванням відповідного  до системи оподаткування податку) грн. | Вартість пропозиції(з врахуванням відповідного  до системи оподаткування податку) грн. |  |
| 1 | Точки доступу v1 | Характеристики Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UniFi 6 PRO (U6-PRO)  Режими роботи Wi-Fi точка  Стандарти мереж ac, ax (до 4800 Мбіт/с), a (до 54 Мбіт/с), b (до 11 Мбіт/с), g (до 54 Мбіт/с), n (до 600 Мбіт/с)  Робоча частота 2.4 / 5 ГГц  Безпека інформації WPA, WPA-ENT, WPA-PSK, WPA2, WPA3  Моніторинг та управління Web-інтерфейс  Тип антени вбудована/незнімна  Інтерфейси LAN 10/100/1000 Мбіт/с  Відповідність мережевим стандартам IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.1q (VLAN)  Кількість LAN портів (RJ-45) 1  Додаткові можливості 2x2 MIMO, 4x4 MIMO  Ширина 197 мм  Висота 197 мм  Глибина 35 мм  Вага 460 г  Живлення PoE/адаптер  Робочий діапазон температури повітря -30°C ~ +60°C  Набір 1 точка доступу  Виробник Ubiquiti  Штрихкод 810010076830 | 5 |  |  |
| 2 | Точки доступу v2 | Характеристики Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UniFi 6 LR (U6-LR)  Режими роботи Wi-Fi точка  Стандарти мереж a, b, g  Робоча частота 2.4 / 5 ГГц  Безпека інформації WPA-ENT, WPA-PSK  Інтерфейси 10/100/1000BASE-T  Кількість LAN портів (RJ-45) 1  Додаткові можливості 2x2 MIMO, 4x4 MIMO  Ширина 220 мм  Висота 48 мм  Глибина 220 мм  Живлення PoE  Робочий діапазон температури повітря -30°C ~ +60°C  Набір 1 точка доступу  Виробник Ubiquiti  Штрихкод 810010073389 | 2 |  |  |
| 3 | Точка доступу v3 | Ubiquiti UniFi U6 mesh (U6-Mesh)  Бренд: Ubiquiti  Тип: Точка доступу  Бездротовий зв'язок  Стандарт: 802.11ax  Робота у двох діапазонах (dual band): є  Максимальна швидкість з'єднання, Мбіт/с: 2402+300  Підтримка Multiple SSID: є  Порти  Інтерфейс підключення (LAN-порт): 1x10 / 100/1000  Маршрутизатор  Прийом/передача  Тип антени (внутр/зовн): внутрішня  MU-MIMO: є  OFDMA: є  Потужність передавача, дБм: 26  Моніторинг та конфігурування  Веб-інтерфейс: є  Розміри, мм: 48,5 x 48,5 x 159,5  Маса, г: 400  Додатково  Підтримка Wi-Fi Mesh: є  Розширені режими шифрування: WPA / WPA-PSK / WPA-Enterprise / WPA2 / WPA3 | 1 |  |  |
| 4 | Мережевий комутатор | Характеристики Комутатор мережевий Ubiquiti USW-Pro-24-POE  Тип керований 2-го рівня  Форм-фактор в стійку  Кількість портів 26  Порти SFP, Gigabit Ethernet  Середовище передачі даних 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5  Можливість віддаленого управління керований  Комутаційна здатність н.д.  Розмір таблиці МАС-адрес 16000 адрес  Автовизначення MDI/MDIX так  Відповідність мережевим стандартам IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с)  Робоча температура від -5˚ до 40˚ C  Ширина 442 мм  Глибина 285 мм  Висота 44 мм  Вага 4.3 кг  Корпус Металевий  Кількість PoE+ портів 16+xPoE / 8+xPoE+  Кількість 1000TX портів 24x10/100/1000TX  Кількість 1000FX портів 2хSFP+  Виробник Ubiquiti | 3 |  |  |
| 5 | Пристрій безперебійного живлення | Характеристики UniFi Redundant Power System (USP-RPS)  Вага: 5.500 kg  Розміри: 442.40 x 325.60 x 43.70 mm  Джерело живлення: (1) Universal AC Input, 100 to 240VAC споживана потужність: 995W  Порти Gigabit Ethernet: 1 x 10/100/1000Mbps  Інтерфейси: (6) RPS DC портів порт управління Ethernet In-Band  Підтримка харчування: Внутрішній 350 Вт AC/DC Внутрішній 645 Вт AC/DC  Дисплей: 1,3 «Кольорова сенсорна панель ESD/EMP  захист: Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV  Загальна вихідна потужність: 52VDC – 11.54A (600W) 11.5VDC – 30.44A (350W)  Максимальна вихідна потужність на порт RPS: 52VDC – 11.54A (600W) 11.5VDC – 30.44A (350W) Максимальне енергоспоживання на модель пристрою: UDM-Pro – 50W (12V) USW-Pro-24 – 30W (12V) USW-Pro-24-PoE – 400W (52V); 30W (12V) USW-Pro-48-PoE – 600W (52V); 50W (12V) | 3 |  |  |
| 6 | Маршрутизатор | Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE)  Процесор: ARM Cortex-A57 (4-ядерний)  Частота процесора: 1.7 ГГц  Об’єм оперативної пам’яті: 4 ГБ  Об’єм флеш-пам’яті: 16 ГБ  Кількість WAN портів: 1 × 2.5 Gigabit Ethernet, 1 × SFP+  Вбудований комутатор: 8 × Gigabit Ethernet  Кіл-ть портів з підтримкою PoE: 8 SFP порти: 2 × SFP+  Підтримка IPTV: ні Підтримка VPN: немає Живлення: AC 100…240 В  Діапазон робочих температур: -10…40 °C  Форм-фактор: 1U Розміри: 442.4 × 285.6 × 43.7 мм  Виробник Ubiquiti | 2 |  |  |
| 7 | Мережева стійка | U-Rack-6U Ubiquiti Networks  Характеристики U-Rack-6U  Висота (U): 6 U  В комплекті: 24-портова порожня патч-панель  Мобільність: 4 колеса з гальмами  Блок розеток: вбудований, 8 євророзеток | 2 |  |  |
| 8 | Кабель живлення | Ubiquiti UniFi Smart Power Cable (USP-Cable)  Розміри (ШxВxГ) 9,5 × 23,0 мм  Довжина 1,5 м,  тип провідника мідь,  ПВХ-ізоляція | 5 |  |  |
| 9 | Патч-панель | Ubiquiti Rack Mount Blank Patch Panel 24-Port (UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24)  Розміри 442,4 x 63,5 x 43,7 мм (17,4 x 2,5 x 1,7 дюйма)  Вага 260 г (9,17 унції)  Матеріали Корпус передньої панелі: холоднокатана вуглецева сталь (SPCC)  Внутрішній модуль: полікарбонат | 1 |  |  |
| 10 | Оптичний патчкорд | Довжина 0.5 м  Тип роз'ємів  SFP+ - SFP+  Виробник  Ubiquiti  Модель  UC-DAC-SFP28  Гарантія, міс 12 | 4 |  |  |
| 11 | 4G модем (роутер) | Технічні характеристики Ubiquiti UniFi LTE Pro (U-LTE-Pro):  Частотний діапазон: LTE FDD; LTE TDD; WCDMA  Частотні діапазони LTE: FDD: 2100(1)/1800(3)/2600(7)/900(8)/800(20) МГц  1 Гбіт/с LAN: 2  Підтримка MIMO (LTE): 2x2  Рознімання для антен LTE: 1  Слоти для SIM-карток: 1  Харчування через Ethernet (PoE in): 802.3at (PoE+)  Вхідна напруга (PoE in): 44-57 В  Макс. споживана потужність, Вт: 8.5  Робоча температура: від -10 до +50 °C  Допустима вологість: від 5 до 95% (без конденсації)  Габарити: 66 x 202.12 x 32.2 мм  Вага, кг: 0,779 кг. | 1 |  |  |
| 12 | IP Відеокамера v1 | Характеристики Unifi Video Camera G3 Dome (UVC‑G3‑DOME)  Максимальна частота кадрів: 30 fps  Нічна зйомка: ІЧ-підсвічування з механічним ік-фільтром  Тип корпусу: Купольний  Кут огляду: 87.8° (H) / 55.4° (V) / 96.4° (D) Ethernet порти: 1x10/100Mbps  Форма: Купольні  Мікрофон: Вбудований  Розширення: 1080p Full HD  Застосування: Внутрішні  Спосіб встановлення: Настінний  Додатково: Підтримка PoE Обсяг ОЗП: 512 MB Тип підключення: Провідний Розміри: 75 x 140 mm (2.95 x 5.51") Вага: 300 g (10.58 oz) Сенсор: 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor  Кнопки: Скидання на заводські настройки Power Over Ethernet (PoE): Passive Power over Ethernet (24V, 0.5A)  Блок живлення: 24V, 0.5A PoE (у комплекті)  Тип кріплення: На щоглу стіну стеля (кріплення в комплекті)  споживана потужність: 4W Температура роботи: -30 to 70° C (-22 to 158° F)  Відео кодеки: H.264  Налаштування зображення: Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction, 50/60 Hz Процесор: Ambarella S2L | 1 |  |  |
| 13 | IP Відеокамера v2 | Технічні характеристики  Застосування: внутрішнє  зовнішнє  Форм-фактор: домашня  Віддалене керування: PT (поворот/нахил)  Роздільна здатність: 2 Мп  Розмір матриці: 1/2.7"  Світлосила: f/2.0  Тип об'єктива: монофокальний  Фокусна відстань: 4 мм  Кут огляду по горизонталі: 87.4 °  Кут огляду по вертикалі: 47 °  Кут панорамування: ±30 °  Кут нахилу: 63 °  Підсвічування: IR  Роздільна здатність відео: 1920×1080 @25 к/сек.  Формат стиснення: H.264  Інтерфейс: Fast Ethernet  Відеоаналітіка: детектор руху  Аудіовхід: вбудований мікрофон  Аудіовихід: відсутній  Сирена: відсутня  Локальне сховище: відсутнє  Живлення: PoE (802.3af)  Макс. споживана потужність: 4 Вт  Стандарт захисту: IP22  Діапазон робочих температур: -20...50 °C  Макс. робоча вологість: 90 %  Колір: білий  Розміри: ø48 × 107.5 мм  Вага: 170 г | 1 |  |  |
| **Сума з/ без ПДВ, грн** | | |  |  |  |
| **Всього з/без ПДВ, грн** | | |  |  |  |

Вартість пропозиції учасника включає доставку готової продукції за адресою, вказаною в завданні.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право самостійно зменшити обсяги закупівлі в залежності від наявного фінансування.

Ми погоджуємося зафіксувати цінову пропозицію на термін в 30 календарних днів з моменту подачі.

Керівник організації/ФОП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 МП                                                         підпис ПІБ