Додаток №3
до Запиту 3483OR
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання топогеодезичних вишукувань

1. Загальні відомості та обсяг робіт
Об'єкт: Земельні ділянки виробничо-логістичного кластера (Бориспільський р-н, Київська обл.).
Мета: Топографо-геодезична зйомка М 1:500 та 1:2000 для розроблення генерального плану, проєктів вертикального планування, транспортної логістики та підключення зовнішніх інженерних мереж.
Склад і площа масиву (всього 3,0 га + смуга прив'язки):
Ділянка № 1 (ділянка проєктуємого виробничого майданчика) — 0,50 га (50 х 100 м);
Ділянки № 2, № 3 (суміжні майданчики) — по 0,50 га кожна (разом 1,00 га);
Ділянка № 4 (майданчик існуючої забудови) — 1,50 га;
Зона примикання — смуга завширшки не менше 15–20 м по зовнішньому периметру масиву для ув’язки проїздів та комунікацій з існуючою інфраструктурою.
2. Нормативна база та технічні вимоги
Норми: ДБН А.2.1-1:2008, ДБН Б.2.2-12:2019, ГКНП-01-001-98.
Системи координат і висот: УСК-2000, Європейська система висот.
3. Складові робіт
Зйомка рельєфу (перетин через 0,5 м), існуючих споруд, огорож, твердих покриттів, дерев, огороджень, меж ділянок та інших конструкцій;
Інструментальне знімання всіх наземних і підземних мереж (силові/слабкострумові кабелі, водопровід, каналізація, газ тощо) зі складанням відомостей колодязів (відмітки дна, лотків труб, матеріали, діаметри);
По ділянці №4 1,5 га надається виконавча зйомка прокладених мереж в форматі *.dwg.
Закладання не менше 3 постійних ґрунтових реперів (репер грунтовий з табличкою, що позначає абсолютну відмітку, малюнок 1) у визначених точках, конструкція відповідно до опису:
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС: РЕПЕР ҐРУНТОВИЙ ПОСТІЙНИЙ (ГРО)
Репер призначений для закріплення на місцевості геодезичної розбивочної основи (ГРО) за координатами  та висотою  під час виконання топографо-геодезичних вишукувань і подальшого будівництва. 
Конструкція та геометричні параметри
Загальна довжина (висота) репера: 2300 мм.
Трубчастий стовбур: кругла металева труба зовнішнім діаметром  (з антикорозійним покриттям).
Глибина закладання: 1000 мм нижче існуючого рівня ґрунту (глибина встановлення підошви репера — нижче розрахункової глибини сезонного промерзання ґрунту для забезпечення висотної стабільності).
Висота над поверхнею: піднесення верхньої частини стовбура становить 1300 мм над рівнем землі.
Якір (опорна підошва): сталева пластина квадратного перерізу розміром  і товщиною 6 мм, приварена до нижнього торця труби для надійної фіксації від морозного випинання та вертикального осідання.
Бетонний якір (монолітна подушка): бетонування основи шаром заввишки 100 мм по підошві котловану в зоні прилягання анкерної плити.
Головка репера (візирна марка / охоронна муфта):
Розташована у верхній частині на відстані 100 мм від верхнього конусоподібного центру;
Верхній торець труби заварений у формі конуса з насічкою/центром для центрування геодезичних приладів (GNSS-приймачів, тахеометрів, нівелірних рейок).
Маркування: полімерна, пластикова, склопластикова пластина з атмосферостійким позначенням реперу.
Вимоги до монтажу
Встановлюється у заздалегідь розроблений шурф (котлован зі скошеними стінками). Після бетонування підошви (шар 100 мм) шурф пошарово засипається пісском з обов'язковим пошаровим механічним трамбуванням до досягнення природної щільності основи.
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Рисунок 1. Ескіз грунтового реперу

Погодження: нанесення та офіційне погодження інженерних мереж з експлуатуючими службами (печатки/штампи РЕМ/ДТЕК, водоканал, газ, зв'язок тощо).

4. Вимоги до оформлення та передачі матеріалів
Результати робіт передаються Замовнику в такому обов'язковому комплекті:
Електронний вигляд:
Файли векторної зйомки у форматі AutoCAD (DWG/DXF), структуровані по шарах, а також скановані матеріали (PDF) передаються на маркованому USB Flash накопичувачі (на корпусі флешки або бирці зазначається назва об'єкта, виконавець і дата передачі).

Паперовий вигляд:
По кожній земельній ділянці окремо (Ділянки № 1, 2, 3, 4): окремий роздрукований аркуш плану М 1:500 та М 1:2000 - по 3 примірники на кожну ділянку (в обов'язковому порядку: 1 примірник із синіми оригінальними печатками погоджень служб + 2 копійні примірники);
Загальний план усього масиву (усі ділянки разом із зоною примикання на єдиному аркуші зведеного плану): по 3 примірники 1:500 та 1:2000;
Технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування з каталогами координат поворотних точок меж і реперів ГРО (3 примірники).
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