Додаток № 4
до Запиту 3483OR
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання інженерно-геологічних вишукувань
1. Загальні відомості та підстава для виконання робіт
Об'єкт: Земельні ділянки промислового призначення. 
Місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н. 
Мета робіт: Визначення інженерно-геологічних, гідрогеологічних та ґрунтово-механічних умов земельної ділянки для розроблення стадій проєктування «П» і «Р», розрахунку основ і фундаментів під високі статичні, циклічні та динамічні навантаження. 
2. Нормативна база:
ДБН А.2.1-1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;
ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти споруд. Основні положення»;
ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії».
3. Обсяг та схема бурових робіт
Загальний обсяг буріння: 8 інженерно-геологічних свердловин глибиною по 10,0 м кожна (загальний погонаж — 80 п.м).
Примітка: Фактична планова прив'язка усть свердловин виконується геодезичною службою з визначенням координат (X, Y) та висотних відміток (H) відповідно до топогеодезичної основи М 1:500. 
Склад лабораторних досліджень та польових робіт
1. Польові роботи та відбір зразків:
Проходка свердловин механічним способом зі збереженням структури ґрунтів;
Пошаровий відбір монолітів (зразків непорушеної структури) та зразків порушеної структури через кожні 1,0–1,5 м та з кожного виділеного інженерно-геологічного елемента (ІГЕ);
Замір глибини залягання безнапірних/напірних ґрунтових вод при розкритті та після встановлення рівня; фіксація прогнозних сезонних коливань.
2. Лабораторні випробування ґрунтів (по кожному ІГЕ):
Гранулометричний склад, природна вологість, щільність ґрунту і часток ґрунту, межі пластичності (плинність і розкочування), коефіцієнт пористості;
Міцнісні характеристики: кут внутрішнього тертя (fi), питоме зчеплення (c);
Деформаційні характеристики: модуль пружної деформації (E) за компресійними або тривісними випробуваннями;
Визначення просадних, набухаючих характеристик і схильності до суфозії (за наявності лесоподібних чи пилуватих ґрунтів).
Хімічний аналіз та корозійна агресивність:
Хімічний аналіз підземних вод та водної витяжки ґрунтів;
Визначення ступеня корозійної агресивності ґрунтового середовища і води до бетону марки W8–W12 та металевої арматури залізобетонних фундаментів відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145:2010. 
4. Вимоги до звітності та передачі документації
Результати передаються Замовнику у формі офіційного комплекту:
1. Електронна версія: Технічний звіт у форматі PDF (із накладенням КЕП/ЕЦП провідного сертифікованого інженера-геолога) та векторні інженерно-геологічні розрізи/колонки у форматі DWG (AutoCAD) на маркованому USB Flash накопичувачі разом із геодезичними матеріалами. 
ОБОВ’ЯЗКОВА ФОТОФІКСАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУРІННЮ ТА ВІДБИРАННЮ ЗРАЗКІВ
2. Паперова версія: Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування — 3 примірники, які включають:
Пояснювальну записку з описом геологічної будови ділянки, кліматичних та гідрогеологічних умов;
Схему фактичного розташування 8 пробурених свердловин із висотними прив'язками;
Геолого-літологічні колонки всіх 8 свердловин (глибиною 10 м);
Інженерно-геологічні поздовжні розрізи по осях кранових колій та поперечні розрізи по виробничих зонах; 
Зведену таблицю нормативних і розрахункових показників фізико-механічних властивостей ґрунтів для розрахунку основ за I та II граничними станами;
Висновки і конкретні рекомендації для проєктування фундаментів кранових шляхів 30-т крана, масивної стендової плити та покриття складу. 


