Додаток 2 до Цінової пропозиції
Форма Довідки
Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми 

Назва підприємства:
Адреса, телефон:
Реквізити:  
ПІБ представника підприємства:
   	
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
	
на "Капітальний ремонт частини приміщень операційних залів Центру термічної травми та пластичної хірургії  КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова" на вул. В. Навроцького, 23 у м. Львові, що здійснюється в 2022 році"	

Вид договірної ціни: тверда              	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	
Одиниця
виміру	
Кількість	
Ціна,
грн.	
Вартість,
грн.	

Локальний кошторис 02-01-01 на
загальнобудівельні роботи (1-й поверх )	

	

 	
Розділ 1. Демонтажні роботи	

	

1	
Пробивання прорізів в конструкціях з
цегли	
м3	
2,605	

2	
Розбирання цегляних перегородок	
1 м3	
4,67	

3	
Демонтаж цементної стяжки	
1 м3	
2,25	

4	
Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2	
100м2	
2,0074	

5	
Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток	
100м2	
0,4	

6	
Розбирання сталевих повітроводів	
м2	
25	

7	
Демонтаж металевого каркасу з стелі (
Кутник 60х40-59 м.пог, арматура діам.18
мм -180 м.пог,металева сітка)	
1т	
0,29	

 	
Всього по розділу 1	

	

 	
Розділ 2. Стіни, перегородки	

	

8	
Мурування окремих ділянок складних
зовнішніх стін із цегли	
100 м3	
0,00765	

1	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,31212	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,18513	

 	
Робота + матеріали	
100 м3	
0,00765	

9	
Мурування окремих ділянок внутрішніх
стін із цегли	
100 м3	
0,01	

1	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,4	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,236	

 	
Робота + матеріали	
100 м3	
0,01	

10	
Улаштування неармованих цегляних
перегородок з прорізами товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	
100 м2	
0,04455	

1	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,22275	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,10113	

 	
Робота + матеріали	
100 м2	
0,04455	

 	
Металеві перемички ПМ-1, ПМ-2	

	

11	
Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 100 см2	
100м	
0,02	

12	
На кожні 20 см2 перерізу борозен понад
100 см2 додавати (500 см2)	
100м	
0,02	

13	
Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм	
100шт	
0,2	

14	
На кожні 100 мм глибини свердлення
понад 200 мм додавати	
100шт	
0,2	

15	
На кожні 40 мм діаметру отворів понад
60 мм додавати	
100шт	
0,2	

16	
Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій будівель	
т	
0,08587	

1	
Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	
т	
0,00027	

2	
Смуга 40х4мм	
м	
1,8	

3	
Швелер №20	
м	
4,15	

4	
Гайка М20	
шт	
14	

5	
Шайба М 20	
шт	
14	

6	
Шпилька М 20 L=1,0м	
шт	
7	

 	
Робота + матеріали	
т	
0,08587	

17	
Улаштування перемичок із металевих
балок (ПМ-1, ПМ-2)	
1 т	
0,08587	

1	
Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6
мм	
т	
0,00052	

2	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,04895	

3	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,04637	

 	
Робота + матеріали	
1 т	
0,08587	

18	
Ґрунтування металевих поверхонь за
один раз ґрунтовкою ГФ-021	
100м2	
0,030675	

1	
Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	
т	
0,00028	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,030675	

19	
Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо білилом з
додаванням колера за 2 рази	
100м2	
0,030675	

1	
Білило густотерте цинкове	
т	
0,00075	

2	
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	
т	
0,000755	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,030675	

20	
Закладення бетоном в цегляних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен
площею до 0,1 м2	
м3	
0,166	

1	
Цвяхи оцинковані будівельні	
т	
0,00098	

2	
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-
75 мм, ІІІ сорт	
м3	
0,03486	

3	
Дошки необрізні з хвойних порід,
довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,
40 мм, ІV сорт	
м3	
0,02988	

4	
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В7,5 [М100], крупність заповнювача
більше 20 до 40 мм	
м3	
0,17264	

 	
Робота + матеріали	
м3	
0,166	

21	
Обгортання балок сіткою	
100м2	
0,0274	

1	
Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття	
м2	
2,9592	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0274	

22	
Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу	
100м2	
0,0166	

1	
Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття	
м2	
1,7928	

2	
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	
т	
0,0002	

3	
Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	
м3	
0,05146	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0166	

23	
Поліпшене штукатурення стель по сітці
без улаштування каркасу	
100м2	
0,0108	

1	
Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття	
м2	
1,1664	

2	
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	
т	
0,00002	

3	
Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	
м3	
0,03456	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0108	

24	
Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з
колод	
100 м	
0,156	

1	
Поковки з квадратних заготовок, маса 2,
825 кг	
т	
0,00234	

2	
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-
75 мм, ІІІ сорт	
м3	
0,6175	

 	
Робота + матеріали	
100 м	
0,156	

25	
Обтiсування нерiвностей товщиною до
40 мм	
10 м2	
1,4	

26	
Улаштування перегородок з
газобетонних блоків товщиною 100 мм
при висоті поверху до 4 м	
100м2	
0,6	

1	
Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	
т	
0,0018	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	
м3	
0,06	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,6	

27	
Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
8 мм	
т	
0,018	

28	
Рубероїд	
м2	
4,8	

29	
Піна монтажна	
л	
27,5	

30	
Кріплення	
кг	
18	

31	
Дюбелі	
шт	
240	

32	
Клей для газоблоків	
кг	
136,5	

33	
Газоблоки товщиною 100 мм	
м3	
5,94	

34	
Укладання перемичок масою до 0,3 т	
100шт	
0,04	

1	
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	
м3	
0,01	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,04	

35	
Перемичка брускова 2ПБ13-1п	
шт	
4	

36	
Перемичка брускова 2ПБ-19-3п	
шт	
1	

37	
Забивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозни 1х0,5 цеглини	
100м	
0,225	

1	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,2925	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,16875	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,225	

38	
Ремонт поверхні цегляних стін при
глибині забиття в 0,5 цеглини, площа
забиття в одному місці до 1 м2	
10 м2	
2,05	

1	
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	
т	
0,0615	

2	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
1,066	

3	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,492	

 	
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	
10 м2	
2,05	

39	
Ремонт поверхні цегляних стін при
глибині забиття в 0,5 цеглини, площа
забиття в одному місці понад 1 м2	
10 м2	
2,525	

1	
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	
т	
0,07575	

2	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
1,313	

3	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,606	

 	
Робота + матеріали	
10 м2	
2,525	

40	
Ремонт стін окремими місцями
(підмуровування підвіконників )	
1 м3	
2,11	

1	
Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	
т	
0,00549	

2	
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	
1000шт	
0,84822	

3	
Розчин готовий кладковий важкий
цементно-вапняковий, марка М50	
м3	
0,53383	

 	
Робота + матеріали	
1 м3	
2,11	

41	
Високоякісне штукатурення стін по
каменю гіпсовими сумішами МП-75 з
механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5
кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при
товщині шару штукатурки 20 мм	
100м2	
3,2	

1	
Грунтовка " Хафт-Еульсия"	
кг	
11,232	

2	
Маячні профілі металеві оцинковані	
м	
273,92	

3	
Сітка штукатурна скловолокниста	
м2	
41,504	

4	
Суміші сухі штукатурні МП-75	
кг	
6524,8	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
3,2	

42	
Утеплення відкосів пінопластом з
перетягування клеєм та влаштуванням
армувальної сітки	
100 м2	
0,09915	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
1,09065	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
1,983	

3	
Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	
м	
33,3144	

 	
Робота + матеріали	
100 м2	
0,09915	

43	
Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту	
м3	
0,694	

44	
Клей до пінопласту	
кг	
121	

45	
Сітка армувальна	
м2	
12,65	

46	
Дюбель 150 мм	
шт	
60	

47	
Пробивання отворiв в залiзобетонних
перекриттях	
100шт	
0,15	

48	
Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі цементно-вапняним
розчином при товщині накиді до 10 мм	
100м2	
0,44	

1	
Розчин готовий опоряджувальний
цементно-вапняковий 1:1:6	
м3	
1,3992	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,44	

49	
Установлення перфорованих
штукатурних кутиків	
100м	
1,1	

1	
Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	
м	
115,5	

 	
Робота + матеріали	
100м	
1,1	

50	
Установлення кутників з нержавіючою
сталі	
100м	
0,375	

51	
Кутник з нержавіючої сталі 1,25х0,065Х0,
065	
шт	
30	

52	
Улаштування кутників декоративних	
100м	
0,6875	

1	
Мастика клеюча каучукова КН-2	
кг	
3,54063	

2	
Кут декоративний білий 50х50х2750 мм	
м	
69,4375	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,6875	

53	
Улаштування панелі ПВХ шириною 0,3м	
100 м2	
0,18	

54	
Панель ПВХ шириною 0,3 м	
м.пог	
60	

 	
Всього по розділу 2	

	

 	
Розділ 3. Підлоги	

	

 	
Тип 1	

	

55	
Улаштування стяжок цементних з
напівсухої суміші товщиною 50 мм	
100м2	
1,3459	

1	
Плівка гідроізоляційна Склоізол	
м2	
139,9736	

2	
Стяжка для підлоги Cerezit	
кг	
13459	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,3459	

56	
Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
TARKETT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках	
100м2	
1,3459	

1	
Грунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777	
кг	
27,45636	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,3459	

57	
Клей для лінолеуму	
кг	
41,18	

58	
Лінолеум типу"Tarkett" комерційний	
м2	
30,21	

59	
Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE
PREMIUM - 2	
м2	
107,072	

60	
Шнур для пайки комерційного лінолеуму	
м	
48,26	

61	
Улаштування цоколя з лінолеуму
h=100мм	
100м	
1,05	

1	
Мастика клеюча каучукова КН-2	
кг	
5,4075	

 	
Робота + матеріали	
100м	
1,05	

62	
Термопластиковий клей HKS  18/300 для
профілю	
шт	
12	

63	
Галтель з профілем Dollken HK -100	
м	
105	

64	
Установлення перехідних планок	
100м	
0,06	

1	
Перехідні планки	
м	
6,3	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,06	

 	
Тип 2	

	

65	
Улаштування гідроізоляції	
100м2	
0,089	

66	
Двокомпонентна еластична
гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	
кг	
33,84	

67	
Улаштування стяжок цементних з
напівсухої суміші товщиною 50 мм	
100м2	
0,089	

1	
Плівка гідроізоляційна Склоізол	
м2	
9,256	

2	
Стяжка для підлоги Cerezit	
кг	
890	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,089	

68	
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	
100м2	
0,089	

1	
Плитка INTER GRES Duster 600x600	
м2	
9,078	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
1,78	

3	
Круги армовані абразивні відрізні,
діаметр 180х3 мм	
шт	
0,09078	

4	
Клеюча суміш для плитки Cerezit CM 11	
кг	
57,85	

5	
Хрестики для плитки	
шт	
37,736	

6	
Суміш суха Cerezit CE 33	
кг	
3,6134	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,089	

69	
Улаштування плінтусів шириною 100 мм
з керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші	
1 м2	
2,215	

1	
Плитка керамічна плінтусна	
м2	
2,3036	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
0,443	

3	
Круги армовані абразивні відрізні,
діаметр 180х3 мм	
шт	
0,21109	

4	
Клеюча суміш для керамічної плитки
Ceresit СМ 11	
кг	
11,518	

5	
Епоксидна композиція Ceresit CD 32	
кг	
0,18163	

6	
Суміш суха Cerezit CE 33	
кг	
1,01004	

 	
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	
1 м2	
2,215	

 	
Всього по розділу 3	

	

 	
Розділ 4. Опорядження стін і стель	

	

 	
Тип 1(стіни)	

	

70	
Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар	
100м2	
1,44	

1	
Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	
л	
288	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,44	

71	
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою (за 2 рази)	
100м2	
1,44	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
2,304	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
41,5584	

3	
Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	
кг	
518,4	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,44	

72	
Влаштування армувальної сітки	
100м2	
1,44	

73	
Сiтка армувальна	
м2	
161,28	

74	
Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
1,44	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
0,432	

2	
Фарба латексна водоемульсійна Sniezka
інтер'єрна Mattlatex Brilliant	
кг	
90,72	

3	
Шпаклівка клейова	
т	
0,0072	

 	
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	
100м2	
1,44	

 	
Тип 2 (стіни)	

	

75	
Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар	
100м2	
0,512	

1	
Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	
л	
102,4	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,512	

76	
Облицювання поверхонь стін
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	
100м2	
0,512	

1	
Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін	
м2	
51,712	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
10,24	

3	
Хрестики для плитки	
шт	
217,088	

4	
Клеюча суміш для керамічної плитки
Ceresit СМ 11	
кг	
332,8	

5	
Суміш суха Cerezit CE 33	
кг	
20,7872	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,512	

 	
Тип 3 (стіни)	

	

77	
Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар	
100м2	
2	

1	
Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	
л	
400	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
2	

78	
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою (за 2 рази)	
100м2	
2	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
3,2	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
57,72	

3	
Шпаклівка мінеральна Sniezka ACRYL-
PUTZ FS20	
кг	
720	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
2	

79	
Влаштування армувальної сітки	
100м2	
2	

80	
Сiтка армувальна	
м2	
224	

81	
Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
2	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
0,6	

2	
Фарба акрілова водоемульсійна Sniezka	
кг	
126	

3	
Шпаклівка клейова	
т	
0,01	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
2	

 	
Стелі	

	

82	
Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	
100м2	
1,4349	

1	
Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	
м	
129,141	

2	
Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	
м	
365,8995	

3	
Звукоізоляційна самоклейка стрічка 30 мм	
м	
129,141	

4	
Стрижень з загином L=500, 4 мм	
шт	
100,443	

5	
Підвіс П-подібний BauGut універсальний
60х125 мм	
шт	
100,443	

6	
З'єднувач однорівневий BauGut «Краб»
для CD профілю 0.8 мм	
шт	
243,933	

7	
З'єднувач поздовжній BauGut
ARMOSTEEL для профілю CD 60	
шт	
43,047	

8	
Саморіз 3,5х9,5	
шт	
2238,444	

9	
Дюбель 6х40 пластмасовий	
шт	
241,0632	

10	
Дюбель 6х40 металевий	
шт	
100,443	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,4349	

83	
Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	
100 м2	
1,4349	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
2,58282	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
1,42055	

3	
Стрічка армувальна	
м	
142,0551	

4	
Гіпсокартон Plato Vlagostop Siniat
2500x1200х12,5 мм	
м2	
150,6645	

5	
Саморіз 3,5х25	
шт	
3013,29	

6	
Шпаклівка для швів Knauf Fugenfuller	
кг	
51,22593	

 	
Робота + матеріали	
100 м2	
1,4349	

84	
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою (За два рази)	
100м2	
1,4349	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
2,29584	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
41,411214	

3	
Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	
кг	
516,564	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,4349	

85	
Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
1,4349	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
0,47352	

2	
Фарба латексна водоемульсійна Sniezka
інтер'єрна Mattlatex Brilliant	
кг	
99,0081	

3	
Шпаклівка клейова	
т	
0,00789	

 	
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	
100м2	
1,4349	

 	
Укоси	

	

86	
Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без
утеплення	
100м2	
0,11	

1	
Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	
м	
36,63	

2	
Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	
м	
50,38	

3	
Гіпсокартон Plato Vlagostop Siniat
2500x1200х12,5 мм	
м2	
11,55	

4	
Саморіз 3,5х25	
шт	
504,13	

5	
Саморіз 3,5х9,5	
шт	
183,37	

6	
Дюбель 6х40 металевий	
шт	
132	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,11	

87	
Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою "Cerezit"	
100м2	
0,11	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
0,088	

2	
Грунтовка глибокого проникнення	
л	
1,5873	

3	
Шпаклівка мінеральна Sniezka ACRYL-
PUTZ FS20	
кг	
19,8	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,11	

88	
Поліпшене фарбування укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
0,11	

1	
Папір шліфувальний	
м2	
0,033	

2	
Фарба акрілова водоемульсійна Sniezka	
кг	
6,93	

3	
Шпаклівка клейова	
т	
0,00055	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,11	

 	
Всього по розділу 4	

	

 	
Розділ 5. Вікна, двері	

	

89	
Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
100 шт	
0,03	

90	
Знімання засклених віконних рам	
100 м2	
0,0346	

91	
Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях	
100 м2	
0,012	

92	
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	
100м2	
0,0128	

1	
Блоки віконні металопластикові	
м2	
1,28	

2	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
0,192	

3	
Дюбель рамний з універсальним
шурупом 10x100 мм	
шт	
6,464	

4	
Піна монтажна	
л	
0,48	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0128	

93	
Установлення пластикових підвіконних
дошок	
100м	
0,04	

1	
Дошки підвіконні, пластикові підвіконня
Kraft, ширина 400 мм	
м	
4,08	

2	
Піна монтажна	
л	
0,5552	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,04	

94	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
100 шт	
0,23	

95	
Знімання дверних полотен	
100 м2	
0,5194	

96	
Знімання наличників	
100 м	
1,2135	

97	
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах	
100м2	
0,1552	

1	
Блоки дверні металопластикові	
м2	
15,52	

2	
Дюбель рамний з універсальним
шурупом 14х180 мм	
шт	
70,616	

3	
Піна монтажна	
л	
2,872752	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,1552	

98	
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах	
100м2	
0,0672	

1	
Блоки дверні металопластикові	
м2	
6,72	

2	
Дюбель рамний з універсальним
шурупом 14х180 мм	
шт	
17,8752	

3	
Піна монтажна	
л	
0,89578	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0672	

 	
                  ___Розсувки___	

	

99	
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3
м2 з металопластику у кам'яних стінах	
100м2	
0,0882	

1	
Дюбель рамний з універсальним
шурупом 14х180 мм	
шт	
31,9284	

2	
Піна монтажна	
л	
1,3477	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,0882	

100	
Двері розсувні автоматичні двостулкові
засклені металопластикові зашклені (з
безконтактною чіповою системою) 	
м2	
8,82	

 	
Всього по розділу 5	

	

 	
Всього по локальному кошторису	

	

 	
Локальний кошторис 02-01-02 на
вентиляцію та кондиціонування повітря	

	

101	
Прокладання повітроводів периметром
до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	
100м2	
0,212	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00318	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
32	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
16	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
424	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
1,1872	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
16,142132	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,212	

102	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,5 мм 150х100 мм	
м	
5	

103	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,5 мм 200х100 мм	
м	
24	

104	
Повітропровід (фасонні частини) з
оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	
м2	
4,3	

105	
Клапан дросельний КДП 150х100 мм	
шт	
1	

106	
Клапан дросельний КДП 200х100 мм	
шт	
2	

107	
Прокладання повітроводів периметром
800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	
100м2	
0,2309	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00346	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
24	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
12	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
461,8	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
1,29304	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
24	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,2309	

108	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,5 мм 200х150 мм	
м	
10	

109	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,5 мм 200х200 мм	
м	
2	

110	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,5 мм 250х100мм	
м	
12	

111	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм 300х200мм	
м	
2	

112	
Повітропровід (фасонні частини) з
оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм	
м2	
4,09	

113	
Клапан дросельний КДП 250х100 мм	
шт	
4	

114	
Прокладання повітроводів периметром
до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм	
100м2	
0,116	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00174	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
12	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
12	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
232	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
0,6496	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
12	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,116	

115	
Повітропровід з оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм 300х150мм	
м	
11	

116	
Повітропровід (фасонні частини) з
оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	
м2	
1,7	

117	
Прокладання повітроводів периметром
від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм	
100м2	
0,6419	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00706	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
38	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
19	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
1283,8	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
3,59464	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
38	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,6419	

118	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 300x250мм	
м	
3	

119	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 350x200мм	
м	
5	

120	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 400x200мм	
м	
15	

121	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 450x200мм	
м	
3	

122	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 500x200мм	
м	
8	

123	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 500x250мм	
м	
4	

124	
Повітропровід (фасонні частини) з
оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	
м2	
16,29	

125	
Клапан дросельний КДП 300х250 мм	
шт	
1	

126	
Клапан дросельний КДП 350х200 мм	
шт	
1	

127	
Клапан дросельний КДП 450х200 мм	
шт	
1	

128	
Клапан дросельний КДП 400х200 мм	
шт	
2	

129	
Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм	
100м2	
1,0546	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00844	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
42	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
21	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
2109,2	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
5,90576	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
42	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
1,0546	

130	
Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм[ [з риштувань, пересувних помостiв
та драбин на висотi понад 3 м до 5 м вiд
пiдлоги або суцільного настилу]]	
100м2	
0,048	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00038	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
2	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
2	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
96	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
0,2688	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
2	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,048	

131	
Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм[ [з риштувань, пересувних помостiв
та драбин на висотi понад 5 м до 8 м вiд
пiдлоги або суцільного настилу]]	
100м2	
0,072	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,00058	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
4	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
4	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
144	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
0,4032	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
4	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,072	

132	
Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм[ [з риштувань, пересувних помостiв
та драбин на висотi понад 8 м до 10 м
вiд пiдлоги або суцільного настилу]]	
100м2	
0,024	

1	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,0002	

2	
L- кріплення для повітропроводів	
шт	
2	

3	
Шпилька 8х1000 мм	
шт	
2	

4	
Саморіз 4,2х16 мм	
шт	
48	

5	
Герметик силіконовий водостійкий	
л	
0,1344	

6	
Дюбель М 8х28	
шт	
2	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,024	

133	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 650x250мм	
м	
10	

134	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 700х300мм	
м	
3	

135	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 800х350мм	
м	
5	

136	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 800х400мм	
м	
22	

137	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 800х300мм	
м	
1	

138	
Повітропровід з оцинкованої сталі б=0,7
мм 850х350мм	
м	
1	

139	
Повітропровід (фасонні частини) з
оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	
м2	
26,96	

 	
Отвори	

	

140	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 900х400 мм в цегляних стінах.	
10шт	
0,2	

141	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 900х400 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 510 мм)	
10шт	
0,2	

142	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 800х400 мм в цегляних стінах.	
10шт	
0,3	

143	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 800х400 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 510 мм)	
10шт	
0,2	

144	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 800х400 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 380 мм)	
10шт	
0,1	

145	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 650х250 мм в цегляних стінах.	
10шт	
0,2	

146	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 650х250 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 380 мм)	
10шт	
0,1	

147	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 650х250 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 120 мм)	
10шт	
0,1	

148	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 450х200 мм в цегляних стінах.	
10шт	
0,1	

149	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 450х200 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 380 мм)	
10шт	
0,1	

150	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 350х200,300х250 мм в
цегляних стінах.	
10шт	
0,2	

151	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 350х200 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 380 мм)	
10шт	
0,1	

152	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 300х250 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 120 мм)	
10шт	
0,1	

153	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 250х200,300х150 мм в
цегляних стінах.	
10шт	
0,3	

154	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 250х200 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 250 мм)	
10шт	
0,1	

155	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 250х200,300х150 мм в
цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	
10шт	
0,2	

156	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 200х100 мм в цегляних стінах	
10шт	
0,4	

157	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 200х100 мм в цегляних стінах
додавати (глиб.380 мм)	
10шт	
0,2	

158	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 200х100 мм в цегляних стінах
додавати (глиб.120 мм)	
10шт	
0,2	

159	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 150х100 мм в цегляних стінах.	
10шт	
0,2	

160	
На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 150х100 мм в цегляних стінах
додавати (глиб. 120 мм)	
10шт	
0,2	

161	
Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм	
100шт	
0,02	

162	
На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати	
100шт	
0,01	

163	
На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати (Д100 мм)	
100шт	
0,02	

164	
Забивання щілин монтажною піною,
площа перерізу щілини 100 см2	
100м	
0,5616	

1	
Піна монтажна	
л	
11,232	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,5616	

165	
Установлення та розбирання внутрішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань при висоті приміщень до 6 м	
100м2	
0,54	

1	
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	
т	
0,00108	

 	
Робота + матеріали	
100м2	
0,54	

 	
Всього по локальному кошторису	

	

 	
Локальний кошторис 02-01-06 на
електромонтажні роботи	

	

 	
Розділ 1. Демонтажні роботи	

	

166	
Демонтаж схованої електропроводки	
100м	
4,72	

167	
Демонтаж вимикачів, розеток	
100шт	
0,32	

168	
Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	
100шт	
0,42	

169	
Демонтаж бра, плафонів	
100шт	
0,03	

170	
Демонтаж світильників для
люмінесцентних ламп	
100шт	
0,07	

171	
Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2	
100м	
5,06	

172	
Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини
у цегляних стінах вручну	
10 м2	
0,01	

173	
Пробивання гнізд у цегляних стінах,
розмір сторони гнізда 380 мм	
100шт	
0,04	

174	
Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 50х50 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах	
10шт	
0,4	

 	
Всього по розділу 1	

	

 	
Розділ 3. Кабельно  -  провідникова 
продукція	

	

175	
Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 32 мм
до 50 мм, укладених в борознах під
заливку	
100м	
0,25	

1	
Муфта для гофр. труби діам. 40 мм	
шт	
2	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	
м3	
0,0075	

3	
Коробка розподільна 70х40 мм	
шт	
12,66667	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,25	

176	
Труба гнучка із затухаючого ПВХ-
пластикату діам. 40мм ДКС	
м	
18,52	

177	
Труба гофрована із
нерозповсюджуючого горіння поліаміду
діам. 36мм	
м	
6,7	

178	
Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 32 мм, укладених в борознах під
заливку	
100м	
0,9	

1	
Муфта для гофр. труби діам. 32 мм	
шт	
7,2	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	
м3	
0,027	

3	
Коробка установча 65х60 мм	
шт	
2	

4	
Коробка розподільна 70х40 мм	
шт	
14,66667	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,9	

179	
Труба гнучка із затухаючого ПВХ-
пластикату діам. 32мм	
м	
90,9	

180	
Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку	
100м	
3,92	

1	
Муфта для гофр. труби діам. 20 мм	
шт	
31,36	

2	
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	
м3	
0,0784	

 	
Робота + матеріали	
100м	
3,92	

181	
Труба гнучка із затухаючого ПВХ-
пластикату діам. 20мм	
м	
392,22	

182	
Труба гофрована із
нерозповсюджуючого горіння поліаміду
діам. 23мм ДКС	
м	
3,36	

183	
Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	
100м	
0,14	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,049	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,14	

184	
Затягування наступного проводу
перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в
труби	
100м	
0,14	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,0224	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,14	

185	
Кабель п’ятижильний з мідними жилами,
перерізом 5х10 ВВГнгд-1кВ	
м	
13,6	

186	
Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	
100м	
0,8167	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,17967	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,8167	

187	
Затягування наступного проводу
перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	
100м	
0,8166	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,13066	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,8166	

188	
Кабель п’ятижильний з мідними жилами,
перерізом 5х4 ВВГнгд-1кВ	
м	
83,3	

189	
Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	
100м	
1,0667	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,17067	

 	
Робота + матеріали	
100м	
1,0667	

190	
Затягування наступного проводу
перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в
труби	
100м	
1,0667	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,17067	

 	
Робота + матеріали	
100м	
1,0667	

191	
Кабель трижильний з мідними жилами,
перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1кВ	
м	
108,8	

192	
Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби	
100м	
2,6333	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,42133	

 	
Робота + матеріали	
100м	
2,6333	

193	
Затягування наступного проводу
перерізом до 2,5 мм2 в труби	
100м	
2,6333	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,42133	

 	
Робота + матеріали	
100м	
2,6333	

194	
Кабель трижильний з мідними жилами,
перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1кВ	
м	
227,8	

195	
Кабель трижильний вогнестійкий з
мідними жилами, перерізом 3х1,5 Flame
E30	
м	
40,8	

196	
Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	
100м	
0,0667	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,01467	

 	
Робота + матеріали	
100м	
0,0667	

197	
Провід одножильний з мідною жилою,
перерізом 1х4 ПВ1-1кВ	
м	
6,8	

 	
Всього по розділу 3	

	

 	
Розділ 4. Електроустановчі та
електромонтажні  вироби	

	

198	
Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	
100шт	
0,04	

1	
Коробка установча 65х60 мм	
шт	
4	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,04	

199	
Вимикач 2-х клавішний внутрішній	
шт	
4	

200	
Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних	
100шт	
0,14	

1	
Коробка установча 65х60 мм	
шт	
14	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,14	

201	
Вимикач одноклавішний внутрішній	
шт	
14	

202	
Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	
100шт	
0,13	

1	
Коробка установча 65х60 мм	
шт	
13	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,13	

203	
Розетка 1-а З/К внутрішня ІР44	
шт	
5	

204	
Розетка 2-а З/К внутрішня ІР20	
шт	
6	

205	
Розетка 1-а З/К внутрішня ІР20	
шт	
2	

 	
Всього по розділу 4	

	

 	
Розділ 5. Освітлювальне  обладнання	

	

206	
Монтаж світильників для
люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість
ламп понад 6 до 10 шт	
100шт	
0,24	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,072	

2	
Труби полівінілхлоридні	
т	
0,00067	

3	
Шпилька	
комплект	
97,92	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,24	

207	
Світильник аварійного освітлення із
світлодіодним блоком, ONTEC S20 M1U
60 NM ST/W 1h IP65 (1режим)	
шт	
5	

208	
Світильник з світлодіодним блоком, ECO
PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WT	
шт	
15	

209	
Світильник з світлодіодним блоком, ECO
PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WT	
шт	
4	

210	
Монтаж світильників для
люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість
ламп 1 шт	
100шт	
0,23	

1	
Стрічка ізоляційна "Пара"	
кг	
0,069	

2	
Труби полівінілхлоридні	
т	
0,00064	

3	
Шпилька	
комплект	
46,92	

 	
Робота + матеріали	
100шт	
0,23	

211	
Світильник з світлодіодним блоком,
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	
шт	
1	

212	
Світильник з світлодіодним блоком,
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	
шт	
3	

213	
Світильник з світлодіодним блоком,
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	
шт	
5	

214	
Світловий вказівник „Вихід”, лед.св.
DELUX REL-201 (3.7V1,2Ah) 10 LED 2W
260x110x35	
шт	
11	

215	
Світильник сигнальний „Не заходити”
лед.світ.DELUX REL-202 без аккум 40
LED 8W мат 355x140x55	
шт	
3	

 	
Всього по розділу 5	

	

 	
Всього по локальному кошторису	

	

 	
Локальний кошторис 02-01-07 на
водопровід та каналізація	

	

 	
Розділ 1. Системи В1, Т3 та Т4	

	

216	
Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	
100м	
0,4	

217	
Труба поліпропіленова, армована
скловолокном Д 20х3,4 (в комплекті)	
м	
40	

218	
Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	
100м	
0,16	

219	
Труба поліпропіленова, армована
скловолокном Д 25х4,2мм (в комплекті)	
м	
16	

220	
Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	
100м	
0,03	

221	
Труба поліпропіленова, армована
скловолокном Д 32х5,4мм (в комплекті)	
м	
3	

222	
Водорозетка подвійна Д 20х1/2"	
шт	
8	

223	
Водорозетка одинарна Д 20х1/2"	
шт	
2	

224	
Муфта перехідна ПП/Ст. (ВР) 25х1"	
шт	
3	

225	
Муфта перехідна ПП/Ст. (ВР) 20х3/4"	
шт	
2	

226	
Муфта прохідна тр.ст. Ду 40мм	
шт	
4	

227	
Різьба одностороння коротка (ЗР) 1"	
шт	
3	

228	
Різьба одностороння коротка (ЗР) 3/4"	
шт	
2	

229	
Кульовий кран, метелик (З/Р) 1"	
шт	
5	

230	
Кульовий кран, метелик (З/Р) 3/4"	
шт	
8	

 	
Всього по розділу 1	

	

 	
Розділ 2. Система К1	

	

231	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	
100м	
0,14	

232	
Труба ПВХ діам. 110 мм Інсталпласт	
м	
14	

233	
Коліно ПВХ діам. 110/90 Інсталпласт	
шт	
3	

234	
Коліно ПВХ діам. 110/45 Інсталпласт	
шт	
11	

235	
Трійник 45° ПВХ 110х50х110 (кутовий)
Інсталпласт	
шт	
1	

236	
Трійник 45° ПВХ 110х50х110  Інсталпласт	
шт	
2	

237	
Трійник 45° ПВХ 110х110х110 Інсталпласт	
шт	
1	

238	
Хрестовина 45° ПВХ 110х110х110
Інсталпласт	
шт	
2	

239	
Перехід 50/110 ПВХ Інсталпласт	
шт	
7	

240	
Перехід ПВХ/чавун Д 110мм	
шт	
1	

241	
Хомути для труб Д 110 мм	
шт	
10	

242	
Муфта прохідна тр.ст. Ду120 L=30	
шт	
15	

243	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	
100м	
0,5	

244	
Труба ПВХ Д 50мм Інсталпласт	
м	
16	

245	
Коліно 90° ПВХ Д 50мм Інсталпласт	
шт	
8	

246	
Коліно 45° ПВХ Д 50мм Інсталпласт	
шт	
16	

247	
Трійник 90° ПВХ 50х50х50 мм Інсталпласт	
шт	
3	

248	
Трійник 45° ПВХ 50х50х50 мм Інсталпласт	
шт	
6	

249	
Клапан зворотній Інсталпласт діам. 50 мм	
шт	
1	

250	
Ревізія ПВХ діам. 110 мм Інсталпласт	
шт	
2	

251	
Ревізія ПВХ діам. 50 мм Інсталпласт	
шт	
2	

252	
Установлення трапів діаметром 50 мм	
10к-т	
0,2	

253	
Трап (горизонтальний випуск) ПВХ Д
50мм	
шт	
2	

 	
Всього по розділу 2	

	

 	
Розділ 3. Обладнання	

	

254	
Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	
10к-т	
0,3	

1	
Оліфа натуральна	
кг	
0,06	

2	
Кріплення для умивальника до стіни з
ексцентриками і болтами 10x140 мм	
компл.	
0,3	

 	
Робота + матеріали	
10к-т	
0,3	

255	
Умивальник керамічний Cersanit	
комплект	
3	

256	
П'єдестал під умивальник Cersanit	
комплект	
3	

257	
Установлення мийок на два відділення	
10к-т	
0,2	

1	
Кріплення для умивальника до стіни з
ексцентриками і болтами 10x140 мм	
компл.	
0,2	

 	
Робота + матеріали	
10к-т	
0,2	

258	
Мийка хірургічна, акрилова з штучного
каменю (дві секції)	
шт	
2	

259	
Установлення мийок на одне відділення	
10к-т	
0,1	

1	
Кріплення для умивальника до стіни з
ексцентриками і болтами 10x140 мм	
компл.	
0,1	

 	
Робота + матеріали	
10к-т	
0,1	

260	
Мийка хірургічна, акрилова з штучного
каменю (одна секція)	
шт	
1	

261	
Сифон для умивальників/мийок
(комплект) Prevex	
шт	
7	

262	
Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	
10к-т	
0,3	

1	
Кріплення унітазу до підлоги	
компл.	
3	

 	
Робота + матеріали	
10к-т	
0,3	

263	
Унітаз керамічний Cersanit	
шт	
3	

264	
Гофра для унітаза Prevex d110 L-250-550	
шт	
3	

265	
Установлення піддонів душових	
10к-т	
0,1	

1	
Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015	
т	
0,0002	

2	
Оліфа натуральна	
кг	
0,07	

3	
Болти з гайками та шайбами, діаметр 10
мм	
т	
0,00001	

 	
Робота + матеріали	
10к-т	
0,1	

266	
Душовий піддон 1250х750	
шт	
1	

267	
Сифон для душових піддонів (комплект)
Prevex	
шт	
1	

268	
Установлення змішувачів	
10шт	
0,7	

269	
Змішувач (ручка)	
комплект	
4	

270	
Змішувач хірургічний (ліктьовий)	
комплект	
3	

271	
Шланг підводка для приєднання приладів	
шт	
14	

 	
Всього по розділу 3	

	

 	
Розділ 4. Демонтаж та інші роботи	

	

272	
Демонтаж раковин [умивальників]	
100к-т	
0,02	

273	
Знімання змивного бачка, розташованого
на стіні	
шт	
1	

274	
Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром до 50
мм	
100м	
0,08	

275	
Демонтаж змішувачів	
100шт	
0,03	

276	
Демонтаж унітазів напольних	
шт	
1	

277	
Демонтаж ванн чавунних, душових
піддонів	
100к-т	
0,02	

278	
Знімання трапів чавунних	
шт	
1	

279	
Розбирання трубопроводiв
водопостачання з труб чавунних
дiаметром до 50 мм	
100м	
0,32	

280	
Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2	
100м	
0,6	

281	
Пробивання борозен в бетонних стінах
та підлогах, переріз борозен до 16 см2	
10м	
3,2	

282	
Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм	
100шт	
0,04	

283	
На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати	
100шт	
0,02	

284	
На кожні 10 мм діаметру отворів понад
20 мм додавати (Д100 мм)	
100шт	
0,04	

 	
Всього по розділу 4	

	

 	
Всього по локальному кошторису	

	

 	
Локальний кошторис 02-01-08 на
опалення	

	

 	
Розділ 1. Демонтаж та інші роботи	

	

285	
(Демонтаж) Демонтаж трубопроводiв
опалення зi сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 15 мм	
100м	
0,36	

286	
Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	
100шт	
0,02	

287	
Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм	
100шт	
0,02	

 	
Всього по розділу 1	

	

 	
Розділ 2. Радіаторне опалення	

	

288	
Установлення опалювальних радіаторів
сталевих	
100кВт	
0,01983	

1	
Шурупи з напівкруглою головкою,
діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	
т	
0,00009	

2	
Оліфа натуральна	
кг	
0,0276	

3	
Водний розчин нітрата та карбоната
натрію	
м3	
0,01329	

 	
Робота + матеріали	
100кВт	
0,01983	

289	
Нагрівальні прилади сталеві гігієнічні з
нижнім підключенням   PURMO Hygiene
20 600-1400	
шт	
1	

290	
Кріплення до гігієнічних радіаторів
висота 600 MCK-108-3 (трійне)	
шт	
3	

291	
Комплект нижнього підключення	
шт	
1	

292	
Термоголовка PURMO  M30_1,5	
шт	
1	

293	
Прокладання трубопроводiв опалення з
труб полiетиленових [поліпропіленових]
напiрних дiаметром 25 мм	
100м	
0,15	

294	
Труба поліпропіленова армована
скловолокном Д 25х3,5 (в комплекті) PPR
PN 20	
м	
15	

295	
Прокладання трубопроводiв опалення з
труб полiетиленових [поліпропіленових]
напiрних дiаметром 20 мм	
100м	
0,02	

296	
Труба поліпропіленова армована
скловолокном Д 20х2,8 (в комплекті) PPR
PN 20	
м	
2	

297	
Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	
100м	
0,35	

298	
Термоізоляція Д 22 мм	
м	
2	

299	
Термоізоляція Д 28 мм	
м	
15	

 	
Всього по розділу 2	

	

 	
Розділ 3. Система панельного (стінового)
опалення REHAU. Режим 45/35	

	

300	
Прокладання трубопроводiв опалення з
труб полiетиленових [поліпропіленових]
напiрних дiаметром 20 мм	
100м	
1,55	

301	
Труба RAUTHERM SPEED 10 x 1,1 мм	
м	
121,5	

302	
Труба RAUTHERM S 17 x 2,0 мм	
м	
33,5	

303	
Гільза RAUTHERM для запресовки 10,
1х1,1мм	
шт	
10	

304	
Гільза RAUTHERM  для запресовки 17х2,
0мм	
шт	
14	

305	
Муфта RAUTHERM S з'єднувальна Д17 x
2,0 - Д10,1 x 1,1мм	
шт	
5	

306	
Трійник RAUTHERM S Д17-10-17мм	
шт	
4	

307	
Шина клемна для труби RAUTHERM S
10,1, довжина 800 мм	
м	
59	

308	
Подвійний тримач для труби RAUTHERM
S Д10,1мм, поліамід	
шт	
102,5	

309	
З'єднання різьбове для підключення труб
RAUTHERM S 17 до колекторів та
запірної арматури 3/4"	
шт	
10	

310	
Фіксатор повороту труби 90 град. Д 10,
1мм, поліамід	
шт	
10	

311	
Фіксатор повороту труби 90 град. Д
16/17мм, поліамід	
шт	
10	

312	
Установлення водомірних вузлів, що
поставляються на місце монтажу
зібраними в блоки, з обвідною лінією
діаметром вводу до 65 мм, діаметром
водоміру до 40 мм	
шт	
1	

1	
Білило густотерте цинкове	
т	
0,00002	

2	
Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	
т	
0,00041	

3	
Оліфа натуральна	
кг	
0,01	

4	
Очіс льняний	
т	
0,00001	

5	
Кронштейни та підставки під
устаткування із сортової сталі	
кг	
12	

6	
Кріплення для трубопроводів
[кронштейни, планки, хомути]	
кг	
3	

 	
Робота + матеріали	
шт	
1	

313	
Розподільчий коллектор HKV-D 04
(Edelstahl)	
шт	
1	

314	
Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 1210х700х120 мм	
шт	
1	

1	
Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	
т	
0,0002	

2	
Болти будівельні з гайками та шайбами	
т	
0,0001	

3	
Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	
т	
0,00004	

 	
Робота + матеріали	
шт	
1	

315	
Розподільча шафа для прихованого
монтажу Typ 3 (Var881) 1010 x 700 x 120
мм	
шт	
1	

316	
Монтаж комплекта температурного
регулювання flex з термостатом	
шт	
1	

317	
Комплект температурного регулювання
flex з термостатом	
шт	
1	

318	
Установлення муфтових кранів
водорозбірних	
100 шт	
0,01	

1	
Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	
т	
0,000008	

2	
Очіс льняний	
т	
0,000002	

 	
Робота + матеріали	
100 шт	
0,01	

319	
Комплект прямих кульових кранів REHAU	
шт	
1	

320	
Прокладання трубопроводів опалення з
труб поліетиленових [поліпропіленових]
напірних діаметром 32 мм	
100м	
0,4	

321	
Труба RAUTITAN stabil 32x4,7мм	
м	
40	

322	
Гільза RAUTITAN PX для запресовки Д
32 мм	
шт	
24	

323	
Трійник RAUTITAN PX 32-32-32 мм	
шт	
1	

324	
Кутник RAUTITAN PX 90°, Д 32 мм	
шт	
6	

325	
Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою
різьбою Д 32 - R 1"	
шт	
3	

326	
Прокладання трубопроводів опалення з
труб поліетиленових [поліпропіленових]
напірних діаметром 40 мм	
100м	
0,1	

327	
Трійник RAUTITAN PX 40-32-32 мм	
шт	
1	

328	
Трійник RAUTITAN PX 40-32-40 мм	
шт	
1	

329	
Кутник RAUTITAN PX 90°, Д 40 мм	
шт	
3	

330	
Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою
різьбою Д 40 - R 11/4"	
шт	
1	

 	
Всього по розділу 3	

	

 	
Всього по локальному кошторису	

	

 	

 	

Разом без ПДВ                                                                                                     	

Податок на додану вартість 	

Всього з урахуванням ПДВ	

	

Подаючи свою пропозицію, ми підтверджуємо відповідність зазначеному у запиті.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)	 
МП                                                              підпис