Додаток 2 до Цінової пропозиції
Форма Довідки
Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми 

Назва підприємства:
Адреса, телефон:
Реквізити:  
ПІБ представника підприємства:
   	
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
	
на "Капітальний ремонт з відновлення частини приміщень будівлі гуртожитку №1 КЗ КОР "Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького"  для повноцінного
та безпечного проживання, облаштування побуту та умов проживання внутрішньо переміщених осіб
за адресою: Київська область Обухівський район  м. Богуслав, вул. Інтернаціональна 17-Б", що
здійснюється в 2022 році	

Вид договірної ціни: тверда              	
 	
Складена в поточних цінах станом  вересень 2022 року                   	
№
п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	Кількість	Ціна,
грн.	Вартість,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Загальнобудівельні роботи	 	 	 	 	
 	 	Розділ 1. Двері
	 	 	 	 	
 	 	Двері внутрішні ДГ21-7	 	 	 	 	
1	ЕН10-26-3	Установлення дверних блоків у
перегородках і дерев'яних нерублених
стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1112			
2	К536111-
101	Блоки дверні дерев'яні 
	шт	8			
3	С123-360	Наличники, розмір 13х74 мм	м	84,8			
4	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей
до помешкання	комплект	8			
5	РН20-37-1	Забивання щілин монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,448			
6	С1550-38-1	Монтажна піна 	л	1			
7	РН12-47-2	Фарбування наличників
	100м2	0,03336			
 	 	Двері внутрішні ДГ21-10	 	 			
8	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх
і внутрішніх прорізах кам'яних стін,
площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1809			
9	К536111-
401	Блоки дверні дерев'яні 
	шт	9			
10	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей
до будівлі	комплект	9			
 	 	
Наличники на раніше встановлені дверні блоки	 	 			
11	ЕН10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	3,56902			
12	С123-360	Наличники, розмір 13х74 мм	м	356,902			
 	 	
Розділ 2. Підлоги (відм. 0.000; +2.800;
+5.600; +8.400; +11.200)	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	
Житлові кімнати, кухня, підсобні приміщення, прасувальна, кабінет
завідуючого та інші	 	 	 	 	
13	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 30 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	15,3735			
1	С1425-
11684	Розчин цементний, марка М150	м3	47,04291  			
14	ЕН11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	15,3735			
1	С111-562	Лінолеум полівінілхлоридний,  напівкомерційний, товщина 3,6 мм	м2	1568,097			
2	С111-1650	Клей ПВА	кг	10,14651			
3	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	551,29371			
15	ЕН11-43-1	Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних 	100м	16,45			
1	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1661,45			
							
 	 	Санвузол, душова, тамбур	 	 			
16	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	1,221			
1	С1425-
11684	Розчин цементний, марка М150	м3	2,49084			
17	ЕН11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних
плиток 	100м2	1,221			
1	С111-287	Плитки керамогранітні, розмір 600х300мм	м2	124,542			
							
 	 	Розділ 3. Вентиляція	 	 			
18	РН10-17-2	Прочищення вертикального димоходу з
цегли	100м	5,13			
19	РН15-137-1	Установка вентиляційних решіток
150х150мм	100шт	0,45			
							
 	 	Розділ 4. Перегородки	 	 	 	 	
20	ЕН8-25-1	Улаштування перегородок з
газобетонних блоків товщиною 100 мм
при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4568			
21	С1427-
11803-1	Блоки гіпсобетонні 600х200х100мм	м3	4,52232			
22	ЕН10-9-1	Зашивання прорізів (1,8х1,1м)
гіпсокартонними плитами по металевому
каркасу з застосуванням теплоізоляційних плит	100м2	0,0198			
23	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12,5 мм	м2	2,079			
 	 	Зашивка стояків труб ВК	 	 			
24	ЕН15-63-5	Улаштування обшивки каналізаційних
стояків гіпсокартонними листами з
улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,5			
25	С111-741
	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12,5 мм	м2	52,5			
26	РН15-122-1	Установлення грат жалюзійних площею
в світлі до 0,25 м2	грати	8			
27	С1630-522	Лючки 	шт	8			
							
 	 	Розділ 5. Опорядження внутрішнє	 	 			
28	РН11-34-4	Опорядження поверхонь стель із плит
під фарбування або обклеювання
шпалерами	100м2	17,0385			
1	С1425-
11702	Розчин цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,02231			
1	2	3	4	5	6	7	
29	ЕН15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою 	100м2	17,0385			
1	С111-2015-
3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	3066,93			
30	РН12-37-2	Поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	100м2	13,6308			
31	РН12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	3,4077			
32	ЕН15-47-1	Штукатурення стін гіпсовими сумішами 	100м2	10,101			
1	С111-233-1	Грунтовка 	кг	35,45451			
2	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	864,6456			
3	С111-1891-
1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	20595,939			
33	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою 	100м2	46,7236			
1	С111-2015-
3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	8410,248			
34	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними	100м2	26,8324			
1	С111-1706	Шпалери покращені, грунтовані	100м2	30,85726			
35	РН12-37-1	Поліпшене фарбування нових
поверхонь стін всередині приміщень	100м2	2,3643			
36	РН12-49-3	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по штукатурці	100м2	16,6093			
37	РН12-41-8	Поліпшене фарбування стін
водостійкими емалями	100м2	0,9176			
38	РН11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та
бетону	100м2	0,925			
1	С1425-
11702	Розчин цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,39675			
39	ЕН15-25-2	Облицювання поверхонь стін
керамогранітними плитками 	100м2	0,925			
1	С111-256	Плитки керамогранітні, розмір 600х300мм для стін 	м2	93,425			
40	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю	100м2	1,7538			
1	С1425-
11702	Розчин цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,17538			
2	С1425-
11704	Розчин вапняковий 1:2,5	м3	7,54134			
							
 	 	Розділ 6. Внутрішні сходи	 	 			
41	Е7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,
7 т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02			
42	К582821-
643	Перемички з/б марки 2ПП23-7 серія
1.038.1-1 вип.2	шт	2			
43	ЕН8-5-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної	1 м3	0,1			
1	С1422-
10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,04			
2	С1425-
11681	Розчин цементний, марка М50	м3	0,024			
44	ЕН11-28-3	Улаштування покриттів із плиток
керамогранітних на цементному розчині	100м2	0,0127			
1	С111-287	Плитки керамогранітні для підлог 	м2	1,2954			
2	С1425-
11684	Розчин цементний, марка М150	м3	0,01651			
1	2	3	4	5	6	7	
45	Е7-20-3	Установлення монтажних виробів масою
до 20 кг (монтаж закладних ЗД-1 -70*8 до
огорожі і з/б конструкцій ПП-1)	т	0,0012			
							
 	 	ОГ-5  -1шт;  ОГ-6  -1шт.	 	 	 	 	
46	РН9-20-4	Установлення металевих огорож без
поручня	100м	0,0081			
47	С121-784	Металеві вироби	т	0,0219			
48	РН12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм за 2 рази	100м2	0,0143			
							
 	 	Розділ 7. Демонтажні роботи	 	 	 	 	
49	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17			
50	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2921			
51	РН6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,935			
52	РН7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,221			
53	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
та реліну	100м2	15,3143			
54	ЕН10-94-1	Демонтаж існуючих стінових
гіпсокартонних перегородок	100м2	0,888			
							
 	 	Підготовчі роботи - перед початком
опоряджувальних робіт існуючі стіни,
перегородки очистити від старої фарби, штукатурки (надається обсяг робіт -30% від загальної площі) - загальні вказівки	 	 			
55	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	100м2	5,1134			
56	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з
керамічних плиток	100м2	0,2775			
57	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	14,2968			
 	 	
Додатково	 	 			
58	РН5-1-1	Розбирання дерев'яних поштукатурених
перегородок із дошок, забраних стійма в
обв'язці	100 м2	0,5661			
 	 	
Відомість демонтажних та підготовчих
робіт ЕТР; ВР1	 	 			
 	 	Пробивання борозен для електричних
мереж (прорізання під стояки 100х100)	 	 			
59	РН20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 100 см2 (100х100мм;
L=20м; 3шт.)	100м	0,222			
60	РН20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 50 см2 (50х50мм;
L=20м; 9шт.)	100м	0,666			
							
 	 	Розділ 8. Різні роботи	 	 			
61	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди	100 т	0,68093			
62	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	68,093			
							
 	 	Водопровід В-1; 
Гаряче водопостачання Т3, Т4; Каналізація К1	 	 			
 	 	Розділ 1. Водопровiд В1	 	 			
63	РН15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих ф. 15 мм	100м	0,592			
1	2	3	4	5	6	7	
1	С130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 15 мм	м	59,2			
64	РН15-15-3	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 25 мм	100м	0,629			
1	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 25 мм	м	62,9			
65	РН15-15-5	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 40 мм	100м	0,0444			
1	С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 40 мм	м	4,44			
66	РН15-15-6	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 50 мм	100м	0,1665			
1	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 50 мм	м	16,65			
67	РН15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм	100м	1,4319			
68	РН15-15-8	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 80 мм	100м	0,1295			
1	С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 80 мм	м	12,95			
69	РН15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
понад 50 до 100 мм	100м	0,1295			
70	РН15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,77			
71	С1630-1910	Крани кульові, діам. 15 мм	шт	64			
72	С113-1873-
1Б	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	4			
73	С1630-1911
	Крани кульові діам. 20 мм для
підключення пральних машин	шт	9			
74	С1545-18
	Гнучка вставка для бачка	шт	18			
 	 	Підключення (вузол) електроводонагрівача (12 к-т) холодної та гарячої води в підлозі 	 	 	 	 	
75	РН16-36-1	Протягування сталевих труб діаметром
18*2,5мм у футляр (32*4,4)	100м	0,148			
76	Е16-14-12	Прокладання трубопроводів з
поліетиленових труб РЕ-RT з
антидифузійним захистом, діаметром
18*2,5 мм в футлярі (футляр д 32*4,4мм -
пешель)	100м	0,148			
77	С113-1897 	Труби металопластикові, РЕ-RT Ду 18*2,
5 мм 	м	14,8			
78	С113-1354 	Труби РЕ-RT з антидифузійного захисту,
KAN-therm або аналог, діаметр 32*4,4 мм (футляр)	м	14,8			
79	С113-1999 	З'єднувач з манжетою і внутрішньою
різьбою, діам.18х2,5 мм	шт	20			
1	2	3	4	5	6	7	
80	С1534-82 	Відвід, діаметр 18*2,5 -Push (фітинг із 
PPSU)	шт	13			
81	С113-1539 	Кільце натяжне без антидифузійного
захисту, діаметр 18*2,5 -Push	шт	20			
82	С113-83 	Трійники 18*2,5х18*2,5х18*2,5 (P)	10шт	0,4			
83	С111-1867 	Кронштейни для кріплення труб 16-32 	шт	22			
 	 	
Розділ 2. Iзоляцiйнi роботи	 	 			
 	 	Ізоляцію сталевих магістральних
трубопроводів, що прокладені під стелею підвалу, виконати із спіненого
поліетилену, антикорозійне покриття
труб перед теплоізоляцією  	 	 	 	 	
84	Е13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за
один раз ґрунтовкою ГФ-021 (І=132м)	100м2	0,1184			
1	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00107			
85	Е13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два рази	100м2	0,1184			
1	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00225			
86	ЕН26-11-1	Теплоізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
"Thermaflex" або аналог	10 м	4,884			
87	С113-2146
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex"  або аналог для труб діам. 15мм товщиною 13мм 	м	7,4			
88	С113-2148
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 25мм товщиною 13мм 	м	7,4			
89	С113-2150
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 40х4мм товщиною 13мм 	м	4,44			
90	С113-2150
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 50х4мм товщиною 13мм 	м	16,65			
91	С113-2150
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 80мм товщиною 13мм 	м	12,95			
92	РН12-54-4	Фарбування неізольованих металевих труб водопостачання за 2 рази	100м2	0,1458			
							
 	 	Розділ 3. Гаряче 
водопостачання Т3; Т4	 	 			
93	РН15-15-1	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 15 мм	100м	0,858			
1	С130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 15 мм	м	85,8			
94	РН15-15-2	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 20 мм	100м	0,0165			
1	С130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 20 мм	м	1,65			
95	РН15-15-3	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 25 мм	100м	1,056			
1	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 25 мм	м	105,6			
1	2	3	4	5	6	7	
96	РН15-15-4	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 32 мм	100м	0,231			
1	С130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 32 мм	м	23,1			
97	РН15-15-5	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 40 мм	100м	0,2145			
1	С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 40 мм	м	21,45			
98	РН15-15-6	Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих
діаметром 50 мм	100м	0,1155			
1	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 50 мм	м	11,55			
99	РН15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів
системи водопроводу, гарячого
водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм	100м	2,4915			
100	РН15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,46			
101	С1630-1910	Крани кульові, діам. 15 мм	шт	20			
102	С113-1873-
1Б	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	26			
103	РН17-19-1	Установлення сушарок 	100шт	0,1			
104	С130-550	Висушувачі для рушників із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб з
кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня
нагріва 0,3 м2
	шт	10			
 	 	Підключення електроводонагрівачів (12к-т) холодної та гарячої води в підлозі 	 	 	 	 	
105	РН16-36-1	Протягування сталевих труб діаметром
18*2,5мм у футляр (32*4,4)	100м	0,132			
106	Е16-14-12	Прокладання трубопроводів з
поліетиленових труб РЕ-RT з
антидифузійним захистом, діаметром
18*2,5 мм в футлярі (футляр д 32*4,4мм -
пешель)	100м	0,132			
107	С113-1897
	Труби металопластикові, РЕ-RT Ду 18*2,
5 мм 	м	13,2			
108	С113-1354
	Труби РЕ-RT з антидифузійного захисту,
KAN-therm, діаметр 32*4,4мм (футляр)	м	13,2			
109	С113-1999
	З'єднувач з манжетою і внутрішньою
різьбою, діам.18х2,5 мм	шт	18			
110	С1534-82
	Відвід, діаметр 18*2,5 -Push (фітинг із 
PPSU)	шт	12			
111	С113-1539
	Кільце натяжне без антидифузійного
захисту, діаметр 18*2,5 -Push	шт	18			
112	С113-83	Трійники 18*2,5х18*2,5х18*2,5 (P)	10шт	0,4			
113	С111-1867	Кронштейни для кріплення труб 16-32 	шт	20			
 	 	
Розділ 4. Ізоляційні роботи	 	 			
 	 	Ізоляцію сталевих магістральних
трубопроводів, що прокладені під стелею підвалу, виконати із спіненого
поліетилену, антикорозійне покриття
труб перед теплоізоляцією  	 	 			
1	2	3	4	5	6	7	
114	Е13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за
один раз ґрунтовкою ГФ-021 (І=132м)	100м2	0,1452			
115	Е13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два рази	100м2	0,1452			
116	ЕН26-11-1	Теплоізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
"Thermaflex" або аналог	10 м	7,59			
117	С113-2146
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 15мм товщиною 13мм 	м	6,6			
118	С113-2147
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 20мм товщиною 13мм 	м	1,65			
119	С113-2148
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex"  або аналог для труб діам. 25мм товщиною 13мм 	м	11,55			
120	С113-2149
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 32мм товщиною 13мм 	м	23,1			
121	С113-2150
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex"  або аналог для труб діам. 40х4мм товщиною 13мм 	м	21,45			
122	С113-2150
	Термоізоляція із поліетиленової пінки
"Thermaflex" або аналог для труб діам. 50х4мм товщиною 13мм 	м	11,55			
 	 	
Неізольовані трубопроводи
водопостачання 	 	 			
123	РН12-54-4	Фарбування металевих труб за 2 рази	100м2	0,2376			
							
 	 	Розділ 5. Каналізація К-1	 	 			
124	РН15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1,8			
1	С130-488	Мийки сталеві емальовані з однією
чашею, що вмонтовуються, з
кріпленнями, МСВЩ, із змішувачем [з
кнопковим перемикачем], латунним
випуском та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм	шт	18			
125	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,8			
1	С130-554	П'єдестали для умивальників
напівфарфорові та фарфорові, розмір
640х215х200, 670-630х240-180х200-175
мм	шт	18			
2	С130-646	Умивальники овальні напівфарфорові та
фарфорові з нижньою камерою
змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, із
схованими встановлювальними
поверхнями, розмір 500х420х150 мм	комплект	18			
126	РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	10к-т	1,8			
1	С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові
козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з бачком, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	комплект	18			
127	РН15-32-9	Установлення піддонів душових
чавунних і стальних мілких	10к-т	0,9			
128	С130-542	Піддони душові емальовані глибокі з
вирівнювачем електричних потенціалів,
розмір 900х900мм	шт	9			
129	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	4,5			
1	2	3	4	5	6	7	
130	С130-628
	Змішувачі для умивальників та мийок, з
нижньою камерою змішування та аератором	комплект	36			
131	С130-624
	Змішувачі для душових установок, з
душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	9			
132	РН15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,9			
133	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим
відводом, гратами та гумовою пробкою,
розмір 260х140х110 мм	комплект	9			
134	РН15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,5			
1	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із
поліетиленових труб для внутрішньої
каналізації, діаметр 100 мм	м	150			
135	РН15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,77			
1	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з
поліетиленових труб для каналізації,
діаметр 50 мм	м	77			
 	 	
Розділ 6. Водонагрівач	 	 	 	 	
 	 	Водонагрівач ємкісний електричний -
Бойлер Atlantic VSRS
 або аналог 200 л	 	 	 	 	
136	РН15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних
ємкісних	шт	9			
137	С1630-1240	Водопідігрівачі ємкісний - Бойлер Atlantic
VSRS або аналог 200л 	шт	9			
							
 	 	Розділ 7. Демонтаж	 	 			
138	РН15-15-3	Демонтаж трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних
оцинкованих	100м	3,234			
139	РН15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром
понад 50 до 100 мм	100м	1,815			
140	РН15-20-2	Демонтаж вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із сталевих труб
діаметром до 50 мм	100шт	0,26			
141	РН15-20-3	Демонтаж вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із сталевих труб
діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,4			
142	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,45			
143	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,45			
							
 	 	Електричне освітлення (внутрішнє)	 	 			
 	 	Розділ 1. Монтажні роботи	 	 			
144	РН17-11-2	Монтаж світильників для
люмінесцентних ламп, кількість ламп 2 шт	100шт	0,38			
145	РН17-10-2	Монтаж світильників для ламп
розжарювання: люстри та підвісні
світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,72			
146	РН17-10-4	Монтаж світильників для ламп
розжарювання настінних для приміщень
з нормальними умовами середовища
(НББ-64В-60 Селена-323 або аналог)	100шт	1,27			
147	Е21-17-12	Монтаж сигнальних світлових показників
з надписом "вихід"	100шт	0,11			
148	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	3,42			
149	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2			
1	2	3	4	5	6	7	
150	РН17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	1,15			
151	РН17-5-2	Прокладання проводів при схованій
проводці	100м	5,18			
152	РН17-8-1	Затягування першого проводу перерізом
до 2,5 мм2 в труби	100м	5,18			
153	РН17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
на скобах (ВВП)	100м	56,61			
154	РН17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
на скобах (ВВГ)	100м	3,7			
155	РН17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
на скобах (вогнетривкий NHXH FE
180/E90)	100м	6,66			
156	РН17-7-1	Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях	100м	1,11			
157	РН17-7-2	Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром понад 25 мм
до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,48			
							
 	 	Розділ 2. Матеріальні ресурси	 	 			
158	1507-3096
	Світильник на 2 люмінесцентні лампи
ЛП0 09У-2Х36-0,16, "Ореол-16" або аналог 	шт	38			
159	1507-1002	Світильник підвісний 	шт	72			
160	1507-3010
	Світильник НББ-64В-60-080, Селена-323,
ІР54 або аналог для ламп розжарювання	шт	72			
161	1507-3010
	Світильник НПБ-64В-60-080, Альфа-24,
ІР54 або аналог для ламп розжарювання	шт	55			
162	1507-5091	Світловий показник "Вихід"  ОС1-1х12	шт	11			
163	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	370			
164	1515-1040	Лампи люмінесцентні ртутні низького
тиску ЛБ36	10шт	20			
165	1515-6003	Стартери для люмінесцентних СК-220	10шт	20			
166	290902-226	Розетка герметична	шт	342			
167	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої
проводки	шт	20			
168	290902-256
	Вимикач двохполюсний для схованої
установки С-2-07-6/220-УХЛ4	шт	115			
169	2405-1737	Рамки одномісна РГ-3-ГБ	1000шт	0,475			
170	2405-1372
	Коробка монтажна для твердих стін
КМ40002	1000шт	0,477			
171	2405-1366
	Коробка розпаювальна для твердих стін
КМ1004	1000шт	0,777			
172	2405-1366
	Коробка розпаювальна для відкритого
встановлення КМ41233	1000шт	0,019			
173	С157-264
	Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВнг-LS, переріз 1,5 мм2	1000м	0,148			
174	С157-266	Проводи силові з мідною жилою, марка
ПВнг-LS, переріз 2,5 мм2	1000м	0,37			
175	15093-
34103	Двожильний кабель з мідними жилами
перерізом 2.1,5мм2 ВВП	1000м	0,222			
176	15093-
35103	Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3.1,5мм2 ВВП	1000м	5,439			
177	15093-
35013	Трижильний кабель з мідними жилами
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,296			
178	15093-
34013	Двожильний кабель з мідними жилами
перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,074			
179	С152-50	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,
5 мм2 (N)HXH FE0180/E90 вогнетривкий	1000м	0,666			
180	С113-1	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
15 мм	м	111			
181	С113-4	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
32 мм	м	148			
1	2	3	4	5	6	7	
182	2405-1383	Коробки протяжні КП-1	шт	22			
							
 	 	Живильні та розподільчі мережі	 	 			
 	 	Розділ 1. Монтажні роботи 
(ЩО-2 - ЩО-16)
	 	 	 	 	
 	 	ЩО (ЩРв-32з)	 	 	 	 	
183	М39-56-116	Монтаж щитка розподільчого утопленого
виконання ЩРв-32з	шт	5			
184	М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	95			
185	М8-53-1	Обмежувач імпульсних перенапруг ОПС
1-С 4Р	шт	5			
186	М8-419-1	Шинопровід освітлювальний на
установлених конструкціях	100 м	0,013			
							
 	 	Розділ 2. Щиток груповий ЩРв-32з	 	 			
187	1517-2241
	Щиток розподільчий утопленого
виконання ЩРв-32з	шт	5			
188	1517-1414-
2А	Автоматичний вимикач ВА 47-29 3Р	шт	95			
189	1504-19220
	Обмежувач імпульсних перенапруг
ОПС1-С 4Р	шт	5			
190	1503-8202
	Шина з'єднувальна PIN 3P 100A	шт	10			
191	1503-8205
	Шина N з DIN-ізолятором ШНИ-8Х12-12-
Д-С	шт	5			
 	 	Для живлення електроплит	 	 			
192	М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 100 А	шт	9			
193	1517-1414-
3А	Диференційний автоматичний вимикач
АВДТ 32С10	шт	9			
 	 	для живлення побутових приладів	 	 			
194	М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А	шт	9			
195	1517-1414-
2А	Автоматичний вимикач ВА 47-29 1Р	шт	9			
196	М10-698-1	Бокс КМП н2/5 для установки
автоматичних вимикачів	шт	18			
197	290220-
2157	Бокс КМПн 2/5 ІР55 (для 5 модульних
автоматичних вимикачів)	шт	18			
198	РН17-12-12	Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних	100шт	0,09			
199	290902-226	Розетка герметична	шт	9			
200	РН17-12-11	Установлення штепсельних з'єднань
РВ/РШ	100шт	0,09			
201	М10-698-1	Стискачі відгалужувальні	шт	24			
202	2405-1781	Стискачі відгалужувальні У731МУ3	1000шт	0,01			
203	2405-1783	Стискачі відгалужувальні У734МУЗ	1000шт	0,014			
							
 	 	Розділ 3. Монтажні роботи (провода,
кабелі, труби, прокат)	 	 			
204	М8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2	100 м	2,77			
205	М8-403-2	Провід дво-, трижильний у готових
каналах стін і перекриттів	100 м	6,33			
206	М8-403-1	Провід дво-, трижильний у пустотах плит
перекриттів	100 м	4,83			
1	2	3	4	5	6	7	
207	М8-403-2	Провід дво-, трижильний у готових
каналах стін і перекриттів	100 м	2,17			
208	М8-412-1	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5
мм2	100 м	3,33			
209	М8-412-2	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6
мм2	100 м	2,17			
210	М8-412-3	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 16
мм2	100 м	6,33			
211	М8-412-4	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 35
мм2	100 м	9,1			
212	Е21-1-3	Прокладання стальних труб із
кріпленням накладними скобами,
діаметр труб до 50 мм	100м	0,57			
213	Е21-1-2	Прокладання стальних труб із
кріпленням накладними скобами,
діаметр труб до 40 мм	100м	2,68			
214	Е21-1-1	Прокладання стальних труб із
кріпленням накладними скобами,
діаметр труб до 25 мм	100м	1,63			
215	М8-152-7	Поличка кабельна, що установлюється
на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,6			
216	М8-152-4	Стояк збірних кабельних конструкцій [без
поличок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,3			
							
 	 	Розділ 4. Матеріальні ресурси	 	 			
 	 	До розеток побутових приладів -
додатково	 	 			
217	С157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВнг-LS, переріз 1,5 мм2	1000м	0,333			
218	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВнг-
LS, переріз 6 мм2	1000м	0,217			
219	С157-272	Проводи силові з мідною жилою, марка
ПВнг-LS, переріз 10 мм2	1000м	0,633			
220	С157-274	Проводи силові з мідною жилою, марка
ПВнг-LS, переріз 25 мм2	1000м	0,633			
221	С157-275	Проводи силові з мідною жилою, марка
ПВнг-LS, переріз 35 мм2	1000м	0,277			
222	С113-2	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
20 мм	м	163			
223	С113-4	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
32 мм	м	142			
224	С113-5	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
40 мм	м	127			
225	С113-6	Труби сталеві, діаметр умовного проходу
50 мм	м	57			
226	2405-1378	Коробки протяжні КП-2	шт	30			
227	2405-1699	Полиці К1161ЦТ1	1000шт	0,06			
228	2405-1867	Стояки К1151ЦТ1	1000шт	0,03			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Розділ 5. Монтажні роботи (основна та
Додаткові системи зрівнювання
потенціалів)	 	 			
229	М8-532-4	Щит заземлення ЩЗ-2	шт	9			
230	1602-50098	Щиток заземлення ЩЗ-2	шт	9			
231	М8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку
по стінах або у борознах	100 м	3,02			
232	М8-412-1	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5
мм2	100 м	2,83			
233	М8-409-6	Труба вініпластова ПВХ гнучка (гофра),
діаметр до 25 мм	100 м	2,83			
234	С157-270
	Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВнг-
LS, переріз 6 мм2	1000м	0,3			
235	С157-277	Проводи силові з мідною жилою, марка
ПВнг-LS, переріз 70 мм2	1000м	0,002			
236	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького
тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25
мм	10м	28,3			
237	С113-2124	Захисна трубка /гофрована/ ПВХ діаметр
11 мм	м	283			
238	М8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	100 м	1,33			
							
 	 	Розділ 6. Демонтаж	 	 			
239	РН17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05			
240	РН17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,6			
241	РН17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,8			
242	РН17-2-12	Демонтаж труб діаметром до 25 мм,
укладених в борозні	100м	0,2			
 	 	 	 	 	 	 	
Податок на додану вартість 		
Всього з урахуванням ПДВ		

     	

Подаючи свою пропозицію, ми підтверджуємо відповідність зазначеному у запиті.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)	 
МП                                                              підпис