Додаток 4 до Оголошення

**Опис об’єкту**

Покрівля, яка підлягає ремонту, влаштована на складській будівлі Товариства Червоного Хреста України в м. Ходорів.

1. Складська будівля виконана прямокутної форми.

Зображення, що містить текст, ескіз, Прямокутник, знімок екрана

Автоматично згенерований опис

1. Конструкція перекриття – збірна залізобетонна П-образна плита, покрита зовні бітумною мастикою.

Изображение выглядит как строительство, в помещении, заброшенный, Композитный материал

Автоматически созданное описание

1. Конструкція покрівлі – плоска, з нахилом в обидві сторони не більше 20 градусів. Покриття покрівлі – азбестоцементний шифер.

Зображення, що містить дах, будівля, просто неба, Композитний матеріал

Автоматично згенерований опис

1. Покрівля містить значні протікання, що виникли в результаті некоректного виконання нахилу (всередину будівлі, до парапету, без влаштування технологічних примикань між покрівлею та парапетом).

Изображение выглядит как на открытом воздухе, земля, строительство, инструмент

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как земля, инструмент, Композитный материал, на открытом воздухе

Автоматически созданное описание

**Опис робіт**

1. Відповідно до завдання, передбачається наступний комплекс робіт:

а) Демонтаж існуючої шиферної покрівлі та металевого накриття парапетів;

б) Улаштування термоізоляції з використанням пінополістиролу товщиною 100мм;

в) Улаштування ухилоутворювальної стяжки товщиною 60 мм;

г) Влаштування ПВХ мембрани та геотекстилю з напуском на парапет;

д) Точкове відновлення парапетів та накриття їх відливом з оцинкованого заліза;

е) Встановлення анкерів для майбутнього кріплення сонячних панелей;

є) Встановлення дощових воронок з підігрівом.

1. Основне технічне рішення примикань надане на кресленні нижче.

