**Додаток №3 до Запиту**

**ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТЕНДІВ**

**ОБ’ЄМНИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК-СТЕНД ЗІ ЗРАЗКАМИ № 1:** ПРОТИПІХОТНІ ТА ПРОТИТАНКОВІ МІНИ, ГРАНАТИ.

**Візуалізація:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зображення, що містить інструмент, пляшка, куля  Автоматично згенерований опис** | На стенді повинні розміщуватися наступні написи двома кольорами:  Напис **“МІНИ”** – червоним кольором  Напис **“ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ СТЕНД № 1”** – чорним кольором.  Макети мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути пронумеровані послідовно цифрами від 1 до 8.  **Колір цифр** – чорний.  Напис виконаний чорним кольором «Товариство Червоного Хреста України» та **кольоровий логотип ТЧХУ.**  Ширина – 80 мм.  Довжина – 120 мм.  Висота – 4 мм.  **Напис – зображення QR-коду**, в якому міститься загальна інформація про міни та вибухонебезпечні предмети відповідно до їх нумерації на даному стенді (назва, вага, розміри, спосіб ураження, радіус ураження тощо). |
| **Кольори макетів мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути максимально приближені до справжніх моделей мін та вибухонебезпечних предметів, зокрема:**  Світло-зелені елементи – RAL 6002;  Сріблястий – RAL 7001;  Чорний – RAL 9005;  Хакі – RAL 8000;  Бронзово-золотистий – RAL 1036;  Червоний – RAL 3033. | |

**Опис та розміри зразків:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) **мінометна міна 82 мм:**  Довжина – 310 мм;  Ширина – 85 мм;  Висота – 40 мм. |  |
| 2) **бронебійний патрон 12.7×108 мм:**  Довжина – 155 мм;  Ширина – 27 мм;  Висота – 20 мм. | Зображення, що містить зброя, куля, снаряди  Автоматично згенерований опис |
| 3) **набій ВОГ-17 30 мм:**  Довжина – 130 мм;  Висота – 20 мм. | Зображення, що містить циліндр, запальничка  Автоматично згенерований опис |
| 4) **вистрибуюча міна ОЗМ-3:**  Довжина – 210 мм;  Ширина – 75 мм;  Висота – 40 мм. | Зображення, що містить циліндр, у приміщенні  Автоматично згенерований опис |
| 5) **протитанкова міна ТМ-62М:**  Довжина – 300 мм;  Ширина – 300 мм;  Висота – 55 мм. | Зображення, що містить коло, кераміка, колесо  Автоматично згенерований опис |
| 6) **кумулятивний осколковий снаряд ОФ-462:**  Довжина – 540 мм;  Ширина – 120 мм;  Висота – 45 мм. | Зображення, що містить безалкогольний напій, пляшка води, рідина, пляшка  Автоматично згенерований опис |
| 7) **протипіхотна міна ПМН:**  Довжина – 150 мм;  Ширина – 110 мм;  Висота – 35 мм. | Зображення, що містить кухонний посуд, чорний, у приміщенні, пательня  Автоматично згенерований опис |
| 8) **протипіхотна міна ПФМ-1:**  Довжина – 120 мм;  Ширина – 60 мм;  Висота – 20 мм. | Зображення, що містить кухонний посуд  Автоматично згенерований опис із середнім рівнем достовірності |

**ОБ’ЄМНИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК-СТЕНД ЗІ ЗРАЗКАМИ № 2**: ОСКОЛКОВІ ГРАНАТИ, ПРОТИТАНКОВІ ТА ПРОТИПІХОТНІ МІНИ, ЛЕТЮЧІ ПРЕДМЕТИ

**Візуалізація:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зображення, що містить інструмент, дриль, ручний інструмент, Обладнання та інструменти  Автоматично згенерований опис** | На стенді повинні розміщуватися наступні написи двома кольорами:  Напис **“МІНИ”** – червоним кольором  Напис **“ВИБУХОНЕБЕХПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ СТЕНД №2”** – чорним кольором.  Макети мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути пронумеровані послідовно цифрами від 1 до 9.  Колір цифр – чорний.  Напис виконаний чорним кольором «Товариство Червоного Хреста України» та кольоровий логотип ТЧХУ.  Ширина – 80 мм.  Довжина – 120 мм.  Висота – 4 мм.  **Напис – зображення QR-коду,**  в якому міститься загальна інформація про міни та вибухонебезпечні предмети відповідно до їх нумерації на даному стенді (назва, вага, розміри, спосіб ураження, радіус ураження тощо). |
| **Кольори макетів мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути максимально приближені до справжніх моделей мін та вибухонебезпечних предметів, зокрема:**  Світло-зелені елементи – RAL 6002;  Темно-зелені елементи – RAL 6020;  Світло-сірі елементи – RAL 7005;  Темно-сірі елементи – RAL 7021;  Сріблястий – RAL 7001;  Коричневий – RAL 8014;  Золотистий – RAL 1037;  Чорний – RAL 9005;  Білий – RAL 9001. | |

**Опис та розміри зразків:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) **протитанкова міна ПТМ-1:**  Довжина – 320 мм;  Ширина – 75 мм;  Висота – 37 мм. | Зображення, що містить циліндр, акумулятор  Автоматично згенерований опис |
| **2) кумулятивний снаряд БК-18 ПТ:**  Довжина – 665 мм;  Ширина – 340 мм;  Висота – 50 мм. | Зображення, що містить циліндр  Автоматично згенерований опис |
| **3) протипіхотна міна ПОМЗ-2**  Довжина – 420 мм;  Ширина – 60 мм;  Висота – 37 мм. | Зображення, що містить прилад  Автоматично згенерований опис |
| **4) осколкова граната ВОГ-25:**  Довжина – 10 мм;  Ширина – 40 мм;  Висота – 20 мм. | Зображення, що містить пляшка, циліндр, жовтий  Автоматично згенерований опис |
| **5) ручна граната РГН:**  Довжина – 110 мм;  Ширина – 60 мм;  Висота – 27 мм. | Зображення, що містить шапка, капелюх  Автоматично згенерований опис |
| **6) ручна граната Ф1:**  Висота – 125 мм;  Ширина – 550 мм;  Довжина – 27 мм. |  |
| **7) ручна граната РГД-5:**  Висота – 125 мм;  Ширина – 55 мм;  Довжина – 27 мм. | Зображення, що містить циліндр  Автоматично згенерований опис |
| **8) протипіхотна міна ПМН-2:**  Висота – 110 мм;  Ширина –11 мм;  Довжина – 450 мм. | Зображення, що містить зелений  Автоматично згенерований опис |
| **9) реактивна граната ПГ-7В:**  Довжина –850 мм;  Ширина – 40 мм;  Висота – 90 мм. | Зображення, що містить інструмент, стовп  Автоматично згенерований опис |

**ОБ’ЄМНИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК-СТЕНД ЗІ ЗРАЗКАМИ № 3:** ПРОТИПІХОТНІ ТА ПРОТИТАНКОВІ МІНИ, БОЙОВІ ВРАЖАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ

**Візуалізація:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зображення, що містить циліндр, раковина, дудка, у приміщенні  Автоматично згенерований опис** | На стенді повинні розміщуватися наступні написи двома кольорами:  Напис **“МІНИ”** – червоним кольором  Напис **“Вибухонебезпечні предмети СТЕНД № 3”** – чорним кольором  Макети мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути пронумеровані послідовно цифрами від 1 до 4.  Колір цифр – чорний.  Напис виконаний чорним кольором «Товариство Червоного Хреста України» та кольоровий логотип ТЧХУ.  Ширина – 80 мм.  Довжина – 120 мм.  Висота – 4 мм.  **Напис – зображення QR-коду №1**, в якому міститься загальна інформація про міни та вибухонебезпечні предмети відповідно до їх нумерації на даному стенді (назва, вага, розміри, спосіб ураження, радіус ураження тощо). |
| **Кольори макетів мін та вибухонебезпечних предметів повинні бути максимально приближені до справжніх моделей мін та вибухонебезпечних предметів, зокрема:**  Світло-зелені елементи – RAL 6002;  Сріблястий – RAL 7001;  Бронзово-золотистий – RAL 1036;  Темно-сірі елементи – RAL 8016;  Яскраво-сірі – RAL 8012. | |

**Опис та розміри зразків**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) протипіхотна міна МОН-50:**  Довжина – 280 мм;  Ширина – 210 мм;  Висота – 20 мм. |  |
| **2) протипіхотна міна МОН-100:**  Довжина – 450 мм;  Ширина – 330 мм;  Висота – 40 мм. | Зображення, що містить коло  Автоматично згенерований опис |
| **3) бойовий вражаючий елемент 9Н235:**  Довжина – 250 мм;  Ширина – 97 мм;  Висота – 50 мм. |  |
| **4) протитанкова міна ТМК-2:**  Довжина – 500 мм;  Ширина – 320 мм;  Висота – 105 мм. |  |

**Додаток №4 до Оголошення**

**Візуальні стандарти**

**Зображення, що містить стіл

Автоматично згенерований опис**

**Логотип ТЧХУ**

Зображення, що містить текст, Шрифт, символ, схема

Автоматично згенерований опис